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Mal Alımı İşi  İçin İhale İlanı 
Farmasol Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş., Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile  Kayseri’de  Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi için bir mal alımı  ihalesini  sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında  LOT 1 (1 adet Hijyenik Paket Klima Cihazı, 1 adet Hava Kanalı Tesisatı, 1 adet Hepa Filtre Grubu), LOT 2 (1 adet Ultrasonik Kaynak Makinası), LOT 3  (1 adet Toz Dolum Makinası, 1 adet Etiketleme Makinası ), LOT 4 (1 Adet Plastik Enjeksiyon Makinası, 1 adet Chiller), LOT 5 (1 adet Sızdırmazlık Test Cihazı), LOT 6  (1 adet Kartuş Kapak Kalıbı, 1 adet Kartuş Gövde Kalıbı, 1 adet Kartuş Filtre Kalıbı) cihazı satın alınacaktır. 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ  adresinden veya www.farmasol.com.tr   ve www.oran.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir. 

Teklif teslimi için son tarih ve saati:  09/08/2011  /  10:00 
Uyarı: Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup teklif dosyasının son teslim zamanı olan 09/08/2011  tarih saat10:00 itibariyle Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ’ ye ulaştırılmış olması gerekmektedir.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.farmasol.com.tr ve www.oran.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 09/08/2011  tarihinde, saat 10:00’da ve  Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ  adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. 

TEKLİF DOSYASI

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler 

Sözleşme Makamının; 

a)  Adı/Unvanı : FARMASOL TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.

b)  Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ
c)  Telefon numarası: 03523213333
d)  Faks numarası: 03523213334
              e)  Elektronik posta adresi: murataltan@farmasol.com.tr
f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Murat ALTAN 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

a) Projenin Adı: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi
b) Sözleşme kodu: TR72-10-İKP-01 / 312/01
c) Fiziki Miktarı ve türü: ALTI LOTTA MAL ALIMI ;  LOT 1 (1 adet Hijyenik Paket Klima Cihazı, 1 adet Hava Kanalı Tesisatı, 1 adet Hepa Filtre Grubu), LOT 2 (1 adet Ultrasonik Kaynak Makinası), LOT 3  (1 adet Toz Dolum Makinası, 1 adet Etiketleme Makinası ), LOT 4 (1 Adet Plastik Enjeksiyon Makinası, 1 adet Chiller), LOT 5 (1 adet Sızdırmazlık Test Cihazı), LOT 6  (1 adet Kartuş Kapak Kalıbı, 1 adet Kartuş Gövde Kalıbı, 1 adet Kartuş Filtre Kalıbı) 
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ 
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Bulunmamaktadır. 
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b)   İhalenin yapılacağı adres: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ 
c)   İhale tarihi: 09/08/2011
d)   İhale saati: 10:00
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini 
İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almaları zorunludur. İhale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almadan önce incelemek isteyenler www.farmasol.com.tr ve  www.oran.org.tr internet adreslerinden dosyayı temin edebilirler.
İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.    

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ
b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 09/08/2011
c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) :  10:00 
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı
İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İhaleye davet mektubu ( GEÇERLİ DEĞİLDİR )
b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın alıma mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu ihale kapsamında geçici teminat talep edilmemektedir,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi, 

i) İhale dosyasının bedelsiz imza karşılığı teslim alındığına dair belge,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler;
· Vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço

· Banka Referans mektubu.
l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler;

· Son üç yıl içinde en az teklif tutarı olan meblağ kadar ve en az aynı veya benzer özelliklerde 2 (iki)’şer makinenin iş bitirme belgesi, fatura veya ispatlayıcı belgesi,
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler yerli yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar 

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir. 

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler 

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz

Madde18-Teklif ve sözleşme türü 

Teklifler, birim fiyat  esaslı olacaktır.  Fiyata dahil tüm vergiler ayrı ayrı belirtilerek sunulmalıdır .
Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir. 

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli 

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.  

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır. 

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan bir adet kopya bulunmalıdır.  

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda; 

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

 zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında, İstekliler verecekleri teklifler ile birlikte teklif ettikleri bedelin %3’ü tutarında geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

İlgili mevzuatına göre Türkiye(de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, (www.farmasol.com.tr) internet sayfasında ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansının internet sayfasında (www.oran.org.tr) duyurur. 

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

· Taahhütlü posta  / kargo servisi) ile  Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ 
· Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ  teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır. 
Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;


a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

b) Değerlendirme Komitesince teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. 

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince  hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak, 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, 

b)  İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır. 

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. 

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.
Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde,  sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.
İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
Denetleme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle  herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

c) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması(Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);
d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi; 

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz. 

İhale sürecinin iptal edilmiş olması,  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır. 

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır. 

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar
İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle)  doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir. 

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...

İmza

Teklif Veren
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR
MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta

FARMASOL TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:7 Melikgazi KAYSERİ 
("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

( Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı (  

( Hukuki statüsü / unvanı ( 

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,  

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (1)  Konu

Bu Sözleşmenin Konusu KAYSERİ /MELİKGAZİ‘ de uygulanacak “Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi”  için Mal   alımıdır. 

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif  
Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır. 
Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli
:.......………… TL’dir. (KDV Matrahı:      TL ve KDV Tutarı: ……… TL’dir).
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin %20’si olan ……………….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.
Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Madde (4) Başlama tarihi 

Uygulamaya başlama tarihi  sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih  şeklindedir.

Madde (5) Uygulama Süresi 

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren;
LOT 1 için: 60 GÜN, LOT 2 için: 30 GÜN, LOT 3 için: 60 GÜN, LOT 4 için: 30 GÜN, LOT 5 için: 60 GÜN, LOT 6 için: 60 GÜN ‘  dür. 
Madde (6) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (7) İletişim-Tebligat Adresleri 

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.  

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez. 

Madde (8) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili 

8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir. 

8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (9) Kesin teminat ve Sigorta 
Bu sözleşme kapsamında işin ihale edildiği Yüklenici tarafından sözleşme imzalama aşamasında teklif ettiği bedelin % 6’sı oranında kesin teminat verilecektir.

Mal ve Hizmet alımlarında Genel Koşulların 29 maddesinde belirtilen sigorta şartı bu ihale kapsamında aranmayacaktır.

Madde (10) Anlaşmazlıkların giderilmesi 


 Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık KAYSERİ  mahkemelerince çözülür. 

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

	Yüklenicinin
	Sözleşme Makamının

	Adı: ………
	
	Adı: Murat ALTAN 
	

	Unvanı: …..
	
	Unvanı: Fabrika Müdürü
	

	İmzası: ……
	
	İmzası: …………
	

	Tarih: …….
	
	Tarih: …………..
	


Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde 

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin 

GENEL KOŞULLAR                                                              


[image: image1]

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

1. Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar. 

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir. 

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.   

2. Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır. 

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

3. Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

4. İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

5. Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. 

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır. 

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

6. Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu


(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç  beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

7. Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir. 

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8. Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır. 

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9. Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici,  faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder. 

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır. 

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar. 

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır. 

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak,  Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir. 

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir. 

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

10. İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz. 

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir. 

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz. 
11. Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir. 

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

12. İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir. 

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

13. Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)
Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;          

b)
Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;                                  

c)
Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.  
(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir. 

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)
Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya   

b)
Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir. 

14. Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır. 

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:     

a)
Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;  

b)
Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c)
Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve  

d)
Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

15. Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

16. Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. 

(4) Yüklenici:

a)
Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b)
Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir; 

c)
Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır. 

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

17. Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a)
Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b)
Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

18. Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir. 

19. Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır: 

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve 

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler 

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

20. Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

21. İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

22. Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır. 

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır. 

23. Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır. 

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

24. Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır. 

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

25. Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

26. Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır. 

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir. 

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

27. Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur. 

28. Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır. 

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz. 

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)
Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;       

b)
Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez. 

29. Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır. 

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.  
30. Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

31. Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda,  gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır. 

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır. 

 (2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur. 

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir. 

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.   

32. Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir. 

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir. 

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

a. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

d. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür. 

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.  

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.  

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:  


a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da


b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

c) Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar. 

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.  

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

a) Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür. 

b) Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz. 

33. Fiyatlarda değişiklik 

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

34. Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

a) Genel zarar-ziyan bedeli  veya 

b) Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

35. Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

36. Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;    

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;  

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;   

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması; 

g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suiistimalden suçlu bulunmuş olması;

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;  

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;   

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;     

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;   

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi. 

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla,  derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

37. Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi; 

b) Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.  

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

38. Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

39. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

A. Mücbir sebepler;

         a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun; 

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması, 

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, 

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması 

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

 zorunludur.

B. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

 (2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

40. İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır. 

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır. 

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların  ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

41. Hüküm bulunmayan haller

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 1
(HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZI, HAVA KANALI TESİSATI, HEPA FİLTRE GRUBU)

(1)
Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi için Mal Alımı İşi
Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
1. Genel Tanım
Orta Anadolu Kalınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek çağrısı için yazılmış olan “Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi” isimli  proje kapsamında üretim teknolojisini geliştirmek için yeni teknolojilerde makineler alınacaktır. Hijyenik  paket klima cihazı, hava kanalı tesisatı,  hepa filtre grubu  alımı için aşağıdaki teknik özellikler istenmektedir.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	HİJYENİK PAKET KLİMA CİHAZI:
1. GENEL HUSUSLAR

1.1. GENEL

1.1.1. Bu bölüm her bölümde ayrıca aksi belirtilmediği takdirde, bu projenin tüm mekanik tesisat bölümleri için geçerli olacaktır.  Bu teknik şartname; Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi'nin tamamlayıcısı niteliğinde olup, sözleşme ekinde verilen özel şartnameler, teknik spesifikasyonlar, standartlara ilave olarak,

projelerde ayrıca belirtilmeyen, detaylandırılmayan, tanım ve tarifleri yapılmayan konularda, projenin tüm mekanik sistemlerinin tasarımı, tasarım revizyonu, yüklenici tarafından yapılacak fiili şantiye çizimlerinin (shop-drawing) hazırlanması, imalat detayları, imalat, montaj, işçilik ve işletme hususları için geçerli olacak kaynak olarak gösterilecektir.

1.1.2. Bu teknik şartnamede verilen sistem tanımları, cihaz karakteristikleri, teçhizat ve malzeme  özellikleri, tasarım dökümantasyonuna ek olarak işin genel kapsamını ve şartlarını tarif etmektedir. Bu teknik şartnamede tasarımda öngörülen cihazlardan daha farklı cihazlar için de tariflerin verilmesi durumunda, şartnamede tasarımda öngörülen cihazlar için verilen tanım ve şartlar esas alınacaktır.

1.1.3. Bu teknik şartnamenin kendi bölümleri arasında ve/veya şartname bölümleri ile malzeme teknik

spesifikasyonları arasında ve/veya şartname bölümleri ile tasarım dökümanları arasında bir çelişki bulunması durumunda, YÜKLENİCİ ve tüm ilgililer, durumu ayrıntıları ile SÖZLEŞME MAKAMI' ne bildirecektir. SÖZLEŞME MAKAMI' nin karar ve onayına göre hareket etmek mecburiyetinde olacaklardır. Çelişki durumunda, SÖZLEŞME MAKAMI lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
1.1.4. Bu şartnamenin ilgili bölümleri, malzeme ve teçhizat seçimi, imalatı, montajı ve işletmesi için uluslararası geçerlilikte çeşitli standartları, işin tarifinde ve kabulünde kriter teşkil etmesi bakımından, esas almakta ve YÜKLENİCİ’nin çalışmalarına esas göstermektedir. Çeşitli ülkelerin standartları arasında bir çelişki söz konusu olduğunda, YÜKLENİCİ ve tüm ilgililer, durumu ayrıntıları ile SÖZLEŞME MAKAMI'ye yansıtıp, SÖZLEŞME MAKAMI' nin karar ve onayına göre hareket etmek zorunda olacaklardır.  YÜKLENİCİ tüm işlerin, tasarım dökümanlarında, teknik spesifikasyonlarında ve teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde yapılmasından bunların kabul ettirilmesinden sorumlu olacaktır.

1.1.5. Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde bahsi geçen sistemlerin dışındaki özel tesisat sistemleri, tasarım dökümantasyonunda belirtilen çerçevede, ihtisas firması spesifikasyonları ve teknolojik  detay projelerine göre imal edilecek, bu tür özel sistemlerin tasarımında, imalatında, işletmeye alınmasında ve işletilmesinde, her aşamada SÖZLEŞME MAKAMI’ nın onayına başvurulacaktır.

1.2. İLGİLİ YAYINLAR VE STANDARTLAR

1.2.1. Tüm tasarım hesapları ve revizyonlarında, malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat ve

montajında, işletmeye alma çalışmalarında aşağıda belirtilen yerel şartnameler, standartlar ve dökümantasyon esas alınacak, sistemlerin kabulünde kriter kabul edilecektir. Aşağıda listesi verilen standartlar ve yayınlar arasında bir çelişki olduğunda, hangisinin uygulanacağına SÖZLEŞME MAKAMI tarafından karar verilecektir.

1.2.2. Malzemelerin ve teçhizatın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnameleri veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından aranan şartlara uygun olacağı belirtilmişse, YÜKLENİCİ bu şartnamenin bu bölümü ile temin edilecek kalemlerin, mevzu bahis şartları sağladığını kanıtlayan üreticiden alınmış bir belge verecektir. Aşağıda belirtilen yayın ve standartlarda, çözüm ve uygulamalara yönelik ikilemler olduğunda, SÖZLEŞME MAKAMI 'nin lehine olacak şekilde, SÖZLEŞME MAKAMI 'nın onay verdiği standart  esas alınacaktır. Aşağıda listesi verilen ve ilerde yalnız kod numaraları ile başvurulacak olan ilgili yayınlar ve  standartlar açıklandıkları oranda bu şartnamenin bir parçasını oluşturacaktır.

a- İlgili Yayın ve Standartlar :

● Bayındırlık Bakanlığı “Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi”

● Türk Standartları

● Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği

● Avrupa Birliği (EN) Standartları
● BS (İngiliz Standartları ) Standartları

● DIN (Alman Endüstri Normu) Standartları

● ASHRAE (Amerika Isıtma, hava şartlandırma, havalandırma mühendisleri topluluğu) Standartları

● ASME (Amerika Mekanik mühendisleri topluluğu) Standartları

● ASPE (Amerika Su tesisatçıları Topluluğu) Standartları
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	● ASTM (Amerika Madde ve testler topluluğu) Standartları

● NFPA (Ulusal Yangın Koruma Ajansı) Standartları

● SMACNA (Sac Levha & Ulusal Klimacı Mütahitler Derneği) Standartları

● UL (Sigortacı Laboratuarları) Standartları

● AMCA (Havalandırma & Şartlandırma Derneği) Standartları

● MSS (Valf, Birleştirme Elemanları Üretici Standardizasyon Birliği) Standartları ve ilgili bölümlerde belirtilenler.
Kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar asgari olarak aşağıdaki standartlara sahip olacaktır.
b- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yayınları :
· TS 6 Musluklar (su tesisatı için)
· TS 10 Borular ve bağlantı parçaları (pissu için dökme demir)

· TS 11 EN10242 Boru Bağlantı Parçaları- Dökme Demir Temperlenmiş, Diş Açılmış

· TS 15 Valfler (su tesisatı için)

· TS 77 Su Isıtıcıları-Depolu Elektrikli

· TS 107 Radyatörler için Konsol ve Kelepçeler

· TS EN 200 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İşletme Basıncı 0,05 MPa (0,5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri

· TS EN 215-1 Radyatör Vanaları-Termostatik Bölüm 1: Özellikler ve Deney Metotları

· TS EN 255-1 İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerjisi İle Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 1:Terimler, Tarifler ve Adlandırma

· TS EN 255-2 İklimlendirme Cihazları- Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları- Elektrik Enerjisi İle Tahrik Edilen Kompresörlerle Çalışan- Isıtma Çevrimi Bölüm 2: Hacim Isıtma Ünitelerinin Deneyi, Özellikleri, İşaretlenmesi

· TS EN 255-3 İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları- Elektrik Enerjisi

İle Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama Ünitelerinin Deneyi, Özellikleri, İşaretlenmesi

· TS EN 255-4 İklimlendirme Cihazları, Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları- Elektrik Enerjisi

İle Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan- Isıtma Çevrimi Bölüm 4: Hacim Isıtma ve Kullanma Sıcak Suyu Ünitelerinin Özellikleri

· TS EN 263 Dökme Akrilik Levhalar-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Banyo Küvetleri ve

Duş Tekneleri İçin

· TS 268 Pompalar (Yatay Milli, Santrifüj) ve Donanımları

· TS EN 274-1 Sıhhî tesisatlarda kullanılan atık bağlantı parçaları - Bölüm 1 : Özellikler

· TS EN 274-2 Sıhhî tesisatlarda kullanılan atık bağlantı parçaları - Bölüm 2 : Deney yöntemleri

· TS EN 274-3 Sıhhî tesisatlarda kullanılan atık bağlantı parçaları - Bölüm 3 : Kalite kontrol

· TS 301 Borular – dikişsiz, dikişli, vida dişi açılabilir vidalı, çelik

· TS 327 Süzgeçler-Pis Su Tesisatı İçin-Lamel Grafitli Dökme Demir

· TS 366 Hela Yıkayıcıları-Basınçlı

· TS 369 Di l imli Radyatörler ve Panel Radyatörler Standart ları

· TS 377 Kaynaklı ve Silindirik Buhar Kazanları

· TS 378 Hela Yıkayıcıları-Basınçlı

· TS 381 Dikişsiz, Çelik, Isı ve Basınca Dayanıklı Borular

· TS 416 Dikişli, Çelik, Genel Amaçlı Borular

· TS 430 Dilimli Kır Döküm Kalorifer ve Sıcak Su Kazanları
· TS EN 442-1 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar

· TS EN 442-2 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme

· TS EN 442-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi

· TS 444 Vanalar

· TS 457 ISO 5996 Sifonlar-Pis ve Kirli Su Tesisatı İçin (Demirden Başka Malzemeden)

· TS 458 Yapı Yakıt Tankı (Bina İçi)

· TS 481 Musluklar-Doldurma ve Boşaltma İçin- Isıtma Sıcak Suyu Hazırlayan Sistemlerde Kullanılan


	

	
	· TS 494 Emniyet Ventilleri- Ağırlıklı (Buhar ve Kızgın Su Sitemlerinde Kullanılan)

· TS 497 Kaynaklı Çelik Kalorifer Kazanları

· TS 515 Pompalar- Santrifüj- Isıtma ve Kullanma Sıcak Su Tesislerinde Su Dolaşımı İçin Kullanılan Anma Gücü 200 Watt'dan(Hariç) 1000 Watt'a (Dahil) Kadar Olan

· TS 516 Vanalar - Çelik (Döküm ve Diğer) - Sürgülü

· TS 549 Valfler-Geri Tepmeli (Çek Valfler)-Su Tesisatı İçin

· TS 579 Vanalar ve bağlantı parçaları (kalorifer radyatörleri için)

· TS 605 Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)

· TS EN 671-1 Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları

· TS EN 671-2 Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri

· TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - hortum sistemleri - Bölüm 3:Yarı Rijit Hortumlar için Makaraların ve Yassı Horumlu Hortum Sistemlerinin Bakımı

· TS 698 Eviyeler

· TS 712 Yapı Yakıt Tankı (Bina Dışı)

· TS 713 Genleşme Deposu

· TS EN 733 Pompalar Merkezden Emişli Merkezkaç Pompalar, PN 10, Yatak Konsollu- Anma Çalışma Şartları, Ana Boyutlar, Adlandırma Sistemi

· TS EN 734 Pompalar-Yan Kanallı-Yıldız Çarklı-PN 40 Anma Çalışma Şartları, Ana Boyutlar, Adlandırma Sistemi

· TS EN 735 Pompalar-Dönel (Rotodinamik) Tip-Temel Boyutlarla İlgili Toleranslar

· TS 736 Sıcak Su Hazırlayıcılar

· TS 800 Alafranga Hela Taşları (Seramikten)

· TS EN 809 Pompalar ve Pompa Üniteleri- Sıvılar İçin- Genel Emniyet Kuralları

· TS EN 814-1 İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları-Elektrik Enerjisi İle Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan-Soğutma Çevrimi-Bölüm 1:Terimler, Tarifler ve Adlandırma

· TS EN 814-2 İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları Elektrik Enerjisi ile tahrik edilen Kompresörle Çalışan-Soğutma Çevrimi-Bölüm 2: Deneyler ve İşaretleme Kuralları

· TS EN 814-3 İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları-Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan-Soğutma Çevrimi-Bölüm 3: Özellikler

· TS EN 817 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip (PN10) Bataryaların Genel Teknik Özellikleri

· TS 823 Rezervuarlar-Alaturka ve Alafranga Helataşları İçin (Doldurma ve Boşaltma Donanımları Dahil)

· TS 824 ISO 4064-1 Su Şebekelerinde Akış Ölçümleri-Soğuk İçme Suyu Saatleri Kısım 1: Özellikler

· TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları

· TS 826 Binalarda Pis Su Tesisatı-Hesaplama Kuralları

· TS 901 Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi

· TS 1107 Konsol ve Kelepçeler (Kalorifer Radyatörleri İçin)

· TS EN 1151 Pompalar- Santrifüj- Isıtma ve Kullanma Sıcak Su Tesislerinde Su Dolaşımı İçin Kullanılan-200 W'a kadar-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
· TS 1258 Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları

· TS 2147 Flanşlar-Oval,Çelik

· TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları

· TS 2296 Rakorlar (bakır borular için)

· TS 2747 Pisuarlar (Seramikten)

· TS 2821 Hidrantlar

· TS ISO 3069 Santrifüj Pompaları-Uçtan Emmeli-Mekanik Tip Sızdırmazlık Elemanları ve Salmastralar-Yuva Ölçüleri
· TS 3147 Valfler-Konik Sürgülü (Basınçlı Su Tesisatı İçin)

· TS 3148 Küresel Vanalar- Genel Amaçlı Sıvı ve Gazlar (Yanıcı Gazlar İçin Hariç) İçin
	

	
	· TS 3419 Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

· TS 3420 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları

· TS 5229 EN1036 Cam- Yapılarda Kullanılan- Gümüş Kaplamalı Float Cam Aynalarİç  Mekanda Kullanım İçin

· TS ISO 7005-1 Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar

· TS ISO 7005-2 Flanşlar-Metalik Bölüm 2: Dökme Demir Flanşlar

· TS ISO 7005-3 Flanşlar-Metalik-Bölüm 3: Bakır Alaşımı ve Kompozit Flanşlar

· TS 7817 Hava Tahliye Cihazı (Otomatik)

· TS 9671 EN 251 Duş Tekneleri-Bağlantı Boyutları

· TS EN ISO 9905 Santrifüj Pompalar- Teknik Özellikler- Sınıf I

· TS EN ISO 9908 Santrifüj Pompalar- Teknik Özellikler- Sınıf III

· TS EN 10204 Metalik Ürünler-Muayene ve Deney Belgelerinin Tipleri

· TS EN 10216-2 Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

· TS EN 10217-1 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular

· TS EN 10217-2 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

· TS EN 10217-3 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular

· TS EN 10217-4 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular

· TS EN 10217-5 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

· TS EN ISO 11203 Akustik - Makina ve Donanım Tarafından Yayılan Gürültü - Bir İş Mahallinden ve Belirtilen Diğer Konumlardan Yayılan Ses Basınç Seviyesinin Ses Güç Seviyesi İle Tayini

· ISO 5151:1994 Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance

· ISO 13252 Ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance

· TS 11341 Vanalar-Kelebek-Sıvılar İçin

· TS 11383 Bacalar-Metal-Konut ve Benzeri Binalar İçin

· TS 11384 Bacalar-Konut vb. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları

· TS 11385 Bacalar-Konut vb. Binalar İçin- Deney Bacaları Deneyleri İçin Şartlar ve Değerlendirme Kriterleri (Kuralları)

· TS 11386 Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları

· TS 11387 Bacalar-Konut ve Benzeri Binalarda Baca Temizleme Tertibatı Yapım Kuralları

· TS 11424 Genleşme Deposu-Çelikten, Atmosfere Kapalı, Diyaframlı

· TS 12075 Plastik Borular-Hafif-Sert Polivinilklorürden (PVC-U)-Binalarda Pis Su Tesisatında Kullanılan
· TS EN 12055 Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan-Soğutma Çevrimi-Tarifler, Deneyler ve Özellikler

· TS EN 12056-3 Drenaj sistemleri - Bina içi - Bölüm 3: Teras drenajı tesarım ve hesaplama

· TS EN 12056-4 Drenaj sistemleri - Bina içi - Bölüm 4: Atık su terfi merkezi tasarım ve hesaplama

· TS EN 12056-5 Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina İçi - Bölüm 5: Montaj ve Deneyler, İşletme, Bakım ve Kullanma Talimatları

· TS EN12449 Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz yuvarlak borular - Genel amaçlar için

· TS EN 22858 Santrifuj Pompalar Uçtan Emmeli (Beyan Basıncı 16 Bar); Kısa Gösteriliş, Anma Çalışma Karakteristikleri ve Boyutlar

· TS EN 23661 Pompalar Merkezden Emişli Merkezkaç (Santrifüj) Pompalar -Kaide ve Montaj Boyutları

· TS EN 25199 Santrifüj Pompalar- Teknik Özellikler- Sınıf II
	

	
	c- DIN Normları :
· DIN 1187 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-u) drainpipes; dimensions, requirements, testing

· DIN 2448 Çelik çekme boru

· DIN 2458 Dikişli çelik boru

· DIN 2439 Dikişli siyah, Galvaniz boru (Düşük basınçlı)

· DIN 2440 Dikişli/Dikişsiz, siyah, Galvaniz boru (Orta basınçlı)

· DIN 2441 Dikişli/Dikişsiz, siyah, Galvaniz boru (Yüksek basınçlı)

· DIN 2533 PN16 Flanşlı Bağlantılar

· DIN 2545 PN40 Flanşlı Bağlantılar

· DIN 2999 Standart boru dişi Bağlantılar

· DIN 1754-1 Bakır boru, dikişsiz, toleranslar

· DIN 1754-2 Bakır boru, dikişsiz, genel kullanım

· DIN 1754-3 Bakır boru, dikişsiz, boru hatları

· DIN 1754-3 Bakır boru, dikişsiz, boru hatları
Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtildiği şekilde, temin edilen teçhizat ve malzemenin standartlara uygunluğu imalatçının vereceği belge ile kanıtlanacaktır. Bu teçhizat ve malzemenin kullanımı SÖZLEŞME MAKAMI’ nin onayını müteakip yapılacaktır.

1.3. ONAYA SUNULACAKLAR

a- Genel :

Şantiye çizimleri, ilgili imalat detayları, imalatçı verileri, teçhizat, malzeme, yardımcı malzeme ile ilgili standartlara uygunluk belgeleri, onaylı test raporları, yeterlilik belgeleri, şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen her bir sistem ile ilgili detaylarla birlikte onaya sunulacaktır. Bunların temin, imal ve tesliminden önce SÖZLEŞME MAKAMI' nın onayı alınacaktır. Kısmi olarak onaya sunulacak belgeler kabul edilmeyecek, incelenmeden geri verilecektir. Onaya sunulacak belgelerde imalatçı adı, ticari unvanı, katalog modeli, katalog numarası, etiket verileri, boyutları, yerleşim ölçüleri, kapasiteleri, tasarım özellikleri belirtilecektir. Ayrıca ilgili Türk Standartlarına uygunluk belgelerini, ilgili uluslararası standartlara uygunluk belgelerini, referans edilen yayınlar ve YÜKLENİCİ’ nin temin etmek istediği her parçanın sözleşmeye uygunluğunu belgeleyecek gerekli diğer tüm bilgileri kapsayacaktır. Malzeme Onay Formlarında, Malzeme Testleri ve Sertifikasyonu İçin TS ISO EN 10204 (DIN 50049) Standardı esastır. Buna göre aşağıdaki belgeler istenebilir.
2.1 Uygunluk Sertifikası 

2.2 Test Raporları 

2.3 Kalite Sertifikaları

3.1 Kontrol Sertifikası (Bilirkişi Kalite Sertifikası)

3.2 Kalite Kabul Kayıtları (Bilirkişi Raporları)
b- Şantiye Çizimleri (Shop-Drawing)
c- İmalatçı Verileri :

Temin edilen her parça için onaya sunulacak belgeler; üretici katalogları ürünleri ile ilgili tanıtıcı bilgi kataloglar, seçim abakları, teçhizat çizimleri, bağlantı şemaları, imalatın standartlara uygunluk belgeleri, performans eğrileri ve tasarım karakteristikleri içermelidir. Temin edilecek parçaların onaylanmasında şartnamede belirtilen standartlar ve dökümantasyon esas kabul edilecektir. Bu yüzden imalatçı verilerinin ilgili standartlara uygun olması ve yine standartlara uygun şekilde sunulması gereklidir.


	

	
	d- Standartlara Uygunluk :

YÜKLENİCİ' nin; kullandığı malzeme ve/veya temin ettiği teçhizatın Avrupa Birliği EN, Alman DIN, Malzeme Topluluğu (ASTM), Ulusal Elektrikli Malzeme Üreticileri Derneği (NEMA), Türk Loyd’u, Türk

Standartları Enstitüsü (TSE) ve benzeri kuruluşların standartlarına uyması ve bu uygunluğun kanıtının onay için SÖZLEŞME MAKAMI 'ne sunulması gereklidir.  Bölümlerde ayrıca belirtilmediği takdirde, bir imalatçı ürünü için belirli bir standarda uygunluğunu göstermek için, ilgili standart kurumunun etiketlerini veya listelerini kullanabilir. Ancak ilgili kurum ve standardın SÖZLEŞME MAKAMI'ce kabul edilmiş olması esastır. 
Gerektiğinde YÜKLENİCİ, etiket veya liste yerine, kabul edilebilir şekilde test yapmaya yetkili bağımsız bir test kuruluşundan alacağı bir belgeyi SÖZLEŞME MAKAMI' ne onay için sunabilecektir. Bu belgede, ilgili malzemenin, ilgili kuruluşun test metodlarına göre test edildiği ve malzemenin ilgili kuruluşun standardına uygun olduğu yazılı olacaktır.

Geçerli standartlara uygunluğu tescil edilmemiş malzeme ve teçhizatla ilgili olarak, kendi liste veya etiketini uygunluk kanıtı olarak kullanan kuruluş, imalatçıdan temin edeceği bir uygunluk ve garanti belgesini onaya sunacaktır. Belge, imalatçıyı, ürünü ve kullanılan standardı belirtecektir. İlave olarak bu ürünün proje özellikleri, tasarımın öngördüğü tüm şartlara ve kullanılan standart listesine uyduğuna dair imalatçının yazılı taahhüdünü içerecek şekilde düzenlenecektir. Kullanılacak her türlü mekanik malzeme ve ekipman ile ilgili İmalatçı garanti süresi Sanayi Bakanlığının belirlemiş olduğu asgari süreden az olmayacaktır.

e- Onaylı Test Raporları :

Bu şartnamede belirtilen çerçevede, Malzeme ve teçhizatın tesliminden önce, gereken malzeme, teçhizat için her bölümde belirtilen test raporlarının tasdik edilmiş birer suretleri onaya sunulacaktır. Onaylı test raporları, SÖZLEŞME MAKAMI' nin malzemenin tüm özelliklerini ve standartlara uygunluğunun anlaşılması için gerekli olan tüm diğer bilgileri kapsayacaktır.

f- Uygunluk ve Yeterlilik Belgeleri :

İmalatçıdan alınan, bu proje için sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerine ve ilgili yayınlara uygunluğunu tasdikleyen belge onaya sunulacaktır. Önceden basılmış belgeler kabul edilmeyecektir. Belgede “… kadar iyi”, “ilgili yayınlarda tanımlanan malzemelerle aynı kullanım ve sonuçları sağlayan”, “belirtilen malzeme ile eşit veya daha fazla kullanım ve performans sağlayan” gibi ürünlerin belirtilen tüm şartlara uymadığı izlenimini verecek muğlak cümleler bulunmayacaktır. Uygunluk ve yeterlilik belgeleri, SÖZLEŞME MAKAMI tarafından malzemenin tüm özellikleri ve standartlara uygunluğunun anlaşılabilmesi için gerekli olan tüm diğer bilgileri kapsayacaktır. Belge; açıkça ürünün istenen şartlara uyduğunu belirtecektir.

1.4. NAKLİYE VE DEPOLAMA

Teçhizat ile malzemeler, imalatçı önerileri ve SÖZLEŞME MAKAMI'nın onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak, montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek

şekilde korunacaktır. Zarar gören veya bozuk olan parçalar SÖZLEŞME MAKAMI'nın görüşü alınarak değiştirilecek veya SÖZLEŞME MAKAMI’ ne ek bir masraf getirmeden, SÖZLEŞME MAKAMI'nın öngördüğü şekilde ve şartlarda onarılacaktır.

1.5. SİSTEM İMALAT VE MONTAJI

Tüm sistemler; tasarım dökümanlarında, ihale dökümanlarında, spesifikasyonlarda, teknik şartnamelerde belirtilen şekilde imal ve monte edileceklerdir. Kullanılacak teçhizat ve malzemenin, bu şartnamenin ve diğer ilgili dökümanların ilgili bölümlerinde belirtilen standartlara uyması gerekli olmasına rağmen bunlar tek başına sistemlerin kabulü için yeterli değildir. Sistemlerin kabulünde, teçhizat ve malzemenin standartlara uygunluğunun yanında, imalat ile montajında standartlarda belirtilen esaslara göre olması şartı aranacaktır.

Tüm imalat ve montaj sırasında gerekli güvenlik şartlarına asgari şekilde uyulacak, personele zarar gelebilecek, yangın çıkarabilecek, cihazlara hasar verebilecek uygulamalardan özenle kaçınılacaktır.


	

	
	1.6. SİSTEM TESTLERİ

Tüm mekanik tesisat sistemleri, kullanılacak cihazların fabrika testlerine ilaveten, imalat ile montaj sonrasında, sistemlerin tasarımda öngörülen şartları karşıladıklarından emin olmak üzere test edilecektir. Bu testlerde optimum performans için gereken denge ayarlarları yapılacak olup, tasarımda öngörülen şartların sağlandığı işletme ayarları not edilecektir ve gerekli kopyaları ile birlikte SÖZLEŞME MAKAMI'na verilecektir. Tüm testler, YÜKLENİCİ tarafından, SÖZLEŞME MAKAMI'nın gözetimi altında yapılacaktır. Testler tamamlandıkları zaman, test ve denge ayarları yapan Mühendis tarafından imzalanacak daha sonra SÖZLEŞME MAKAMI'nın onayına sunulacaktır. Sıcak su veya soğuk su serpantinlerine haiz klima-havalandırma cihazları test edilirken, öncelikle hava tarafının tasarımda öngörülen şartlarda test ve ayar edilmesine önem verilecektir. Daha sonra su tarafı test ve ayar edilecektir. Sistem merkezi elemanları test edilirken, gerektiği takdirde, imalatçı temsilcisi de test ve ayar sırasında hazır bulunacaktır.

1.7. SİSTEMİ İŞLETMEYE ALMA

Sistemlerin imal ve montajını takiben, sistemler test edilip ayarları yapıldıktan sonra, YÜKLENİCİ

tarafından işletmeye alınacaktır. İşletmeye alma çalışmalarından önce tüm sistemler için Genel Şartnameler bölümünde belirtilen süre içinde ve aynı yerde belirtilen sayıda işletme ve bakım kılavuzları hazırlanacaktır. Bu işletme ve bakım kılavuzları, sistemlerin tasarımda öngörülen şartlarda işletilmesini teminen gerekli tüm ayarları, nihai test sonuçları, ekipman özellikleri, sistem parçaları ve teçhizatı bakım gereklilikleri ile birlikte bakım için gerekli firma isim, telefon, e-posta veya adreslerini içerecektir. İşletme ve bakım kılavuzunda, tesisatın her parçasının işletme şeklini anlatan ve kontrol detaylarını açıklayan bilgiler olacaktır. İşletme ve bakım kılavuzlarında; mekanik tesisat teçhizatının elektrik bağlantı ve kontrol şemaları, işletme kontrol ve kapatmayı anlatan kumanda sıra özetleri, teçhizatın her ana parçasının anlatımı, işletme talimatları, montaj talimatları, bakım talimatları, yağlama talimatları, güvenlik talimatları, ilgili şemalar ve resimler, performans test talimatları, bunlar için gerekli tüm bilgiler bulunacaktır. İşletme ve bakım personelinin kullanması için, teçhizatın her ana parçası hakkında, özet onaylı işletme talimatları temin edilecektir. 
Bu işletme talimatları daktilo edilmiş, basılmış veya metale kazılmış olacak, uygun şekilde kaplanacak, ve SÖZLEŞME MAKAMI tarafından onaylanan yerlere asılacaktır. Mekanik tesisat işletme ve bakım kılavuzları şunları içerecektir :

Teçhizatın her parçası için işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik, tesisat ve kontrol şemaları, yol verme, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası; teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı;yol verme yöntemi, işletme yöntemi,montaj ve bakım talimatları, tip, sınıf, ısı aralığı ve frekans içeren yağlama tarifesi, güvenlik önlemleri, şemalar ve resimler, test yöntemleri, performans verileri ve parça listeleri. 
Teçhizatla ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun servis kuruluşları belirtilecektir.

Kılavuz; teçhizat, kumanda, yardımcı donanım ve temin edilen ilgili aksam açısından tamamen

eksiksiz olacaktır.
1.8. SİSTEM YEDEK PARÇALARI

YÜKLENİCİ tüm teçhizatlar için, imalatçıdan, kullanım süresi boyunca gerekli olabilecek yedek parça listelerini alacak ve bunları SÖZLEŞME MAKAMI' nın onayına sunacaktır. Yedek parça listeleriyle

birlikte, yedek parçanın temin edilebileceği adresler, ilgili bakım elemanları, bakım elemanlarının telefon, e-posta ve adresleri verilecektir.

1.9. KOORDİNASYON

YÜKLENİCİ kendisi ve Alt YÜKLENİCİLERİN çalışmaları hakkında, mimari çizimler, dekorasyon projeleri, mekanik, elektrik, statik projeler arasında koordine yapmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, kendisinin ve Alt YÜKLENİCİLERİN çalışmalarını kendi içlerinde koordine ettirerek, SÖZLEŞME MAKAMI'na kontrol ve koordine edilmiş şantiye çizimleri için ilgili dokümantasyonu onaya sunacaktır.

YÜKLENİCİ, işlerin koordinasyonunda ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları SÖZLEŞME MAKAMI' ne ilgili çözüm önerileri ile birlikte bildirecektir. SÖZLEŞME MAKAMI' nin istekleri

doğrultusunda gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.


	

	
	1.10. İŞLETME TALİMATLARININ ASILMASI

İşletme talimatları, basılmış veya metale kazınmış olacak ve camla çerçevelenmiş veya onaylanmış bir plastik ile kaplanacak olup SÖZLEŞME MAKAMI tarafından gösterilen yere asılacaktır. Hava şartlarından etkilenebilecek işletme talimatları, dış etkilere dayanıklı malzemeden yapılacak veya dış etkilerden korunacak biçimde yerleştirilecektir. İşletme talimatları, güneş ışığı ile solma, kolay çıkartma ve yırtılmayı önleyecek şekilde korunacaktır.

1.11. İDARİ PERSONELİN EĞİTİMİ

YÜKLENİCİ, teçhizat veya belirtilen sistem ile ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar,  işletme ve bakım işlerinde ve sistemler ile birlikte teslim edilecek yazılımlar için SÖZLEŞME MAKAMINCE  görevlendirilen personeli tamamıyla yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Her eğitimci montaj işleminin tüm detaylarını bilecek ve eğitim, teçhizat veya sistemin geçici Kabulünün yapılıp SÖZLEŞME MAKAMI' ne işletme için teslim edilmesinden sonraki ilk çalışma haftası içinde verilecektir. Eğitim verilecek adam-gün sayısı ilgili bölümlerde belirtildiği şekilde olacaktır. Eğitim için 4 adam-günden fazlası kararlaştırıldığı takdirde zamanın yaklaşık olarak yarısı sınıf eğitimi için kullanılacaktır. Zamanın kalan kısmı teçhizat veya sistemle ilgili iş başında eğitime ayrılacaktır. Teçhizat veya sistemle ilgili önemli değişiklik yada düzeltmeler yapılırsa işletme personelini değişiklik veya düzeltmeye alıştırmak için ek eğitim sağlanacaktır.  Mekanik ekipman ve teçhizat ile ilgili işletme ve teknik kullanıcı bakım eğitimleri SÖZLEŞME MAKAMI' nin  belirleyeceği yeterli sayıda personele YÜKLENİCİ tarafından verilecektir.

1.12. KATALOGLANMIŞ ÜRÜNLER

Malzeme ile teçhizat, bu gibi malzeme veya teçhizatı düzenli olarak üreten imalatçının kataloglu ürünlerinden olacak ve şartname koşullarına uygun, imalatçının son tasarım ürünlerinden olacaktır. Malzemeler ile teçhizat ihalenin açılmasından en az iki yıl öncesine kadar ticari veya endüstriyel kullanımda yeterli bulunmuş olan parçaların eşi olacaktır. Aynı sınıf teçhizatın iki yada fazla parçası istendiğinde bu parçalar tek bir imalatçının ürünü olacaktır. Ancak bu parçalara ait tamamlayıcı parçaların aynı imalatçıdan olması gerekmeyecektir. Teçhizatın her bir parçasının görünen bir yerine sağlam olarak takılacak isim plakasında imalatçı adı, adresi, model numarası ve seri numarası olacaktır. Dağıtımcı acentanın isim plakası kesinlikle kabul edilmeyecektir.

1.13. GÜVENLİK ŞARTLARI

Kayışlar, makaralar, zincirler, dişliler, kaplinler, ayar vidaları, anahtar ve diğer döner parçalar, herhangi bir kişinin yakın çevresine gelmesi durumunda tamamen muhafazalı ya da uygun şekilde korumalı olacaktır. Personele zarar verebilecek veya yangın çıkarılabilecek şekilde yerleştirilmiş yüksek ısı yayan teçhizat ve borular gerektiği gibi korunacak veya ilgili bölümde belirlenen tipte yalıtım malzemesi ile yalıtılacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakım için bulundurulacaktır.

1.14. İMALATÇI TAVSİYELERİ

Montaj işleri veya monte edilmekte olan malzeme hakkında imalatçının tavsiyelerine uygun olması için bu önerilerin basılı kopyaları montajdan önce SÖZLEŞME MAKAMI' ne verilecektir. İmalatçı önerileri alınıp onaylanana kadar, malzeme montajının sürdürülmesine izin verilmeyecektir. Bu önerilerin sağlanmaması malzemenin reddedilmesine neden olabilecektir.

1.15. ELEKTRİKSEL ŞARTLAR

Motorlar, marş motorları ve kumanda tertibatı gibi mekanik teçhizat ve sistemlerin elektrikli parçaları bu bölüm altında temin edilecektir. Burada belirtildiği gibi komple çalışabilir sistemler için gerektirdiği şekilde olacaktır. Gerilim araları genişletilmiş motorlara izin verilmeyecektir. Paket teçhizat parçalarının enterkonnekte devreleri teçhizatın entegre bir parçası olarak sağlanacaktır. Bütün enterkonnekte güç kabloları, sahada kurulmuş teçhizat, 100 voltun üzerindeki kontrol kabloları ve kablo boruları bu projenin Elektrik Şartnamelerinde belirtildiği gibi olacaktır. 100 Voltun altındaki kontrol kabloları ve kablo boruları Mekanik Şartnamelerinde belirtildiği gibi olacaktır. Motor merkezlerinin bir parçasını meydana getiren motor kontrol teçhizatı ile şalt takımları ve bu gibi teçhizat, merkezleri veya diğer güç kaynaklarını mekanik cihazlara bağlıyan bütün gerekli kablaj ve kablo boruları bu projenin elektrik şartnamelerine uygun olacaktır.


	

	
	1.16. TEÇHİZAT VE TESİS SEÇİMİ

Genel olarak teçhizatın tüm kapasiteleri, teçhizat tipi ve karakteristikleri projelerde veya Özel Teknik Şartnamelerde verilmektedir. Verilen kapasiteler asgari değerlerdir. Karakteristiklerde değişikliklere sadece SÖZLEŞME MAKAMI’ nın yazılı onayı üzerine izin verilecektir.

a- Tüm aynı tip parçalar (örneğin; vantilatör, pompalar, vs.) aynı imalatçının ürünü olacaktır. Montaj talimatları şartname veya planlarda belirtilmediği taktirde imalatçının talimatlarına kesinlikle uyulacaktır.

b- Çalışmalarında bulundukları yükseklikten etkilenen tüm cihazlar, tesis edildikleri yükseklikte çalışacak şekilde ayarlanacaktır.

c- YÜKLENİCİ teçhizatı ayrı ayrı satın alma sorumluluğundan kurtulmak için “paket” halinde satın alacaktır (örneğin tamamı imalatçı tarafından monte edilmiş ve uygulama için önerilmiş motor, tahrik donanımı, kayış muhafazası, kaidesi, yay, lastik takozu ve gerekli yerlerde ses azaltıcıları ile birlikte vantilatör.)

d- SÖZLEŞME MAKAMI, YÜKLENİCİ tarafından işin ehline yaptırılmayan her türlü vantilatör,  pompa veya diğer benzeri parçaları kabul etmeyecektir.

e- Susturucular veya ses kesiciler gerektiği takdirde belirtilen gürültü kriter seviyelerini sağlamak için vantilatör imalatçısı vs. tarafından seçilecek ve tercihen imal edileceklerdir. Böylece ait oldukları teçhizatın karakteristiklerine uygun olabileceklerdir.

f- Pompaların, vantilatörlerin ve diğer teçhizatın kapasite ile çalışma basınçlarının belirli basınç düşüş ölçüleri vs.’ye göre hesaplanmasına dikkat edilecektir. Bu ölçüler değiştirildiği takdirde YÜKLENİCİ değişikliği kabul edip tesis ebadını ona göre değiştirmelidir.

1.17. ÇALIŞAN SİSTEMLERİN KAPATILMASI VEYA DURDURULMASI İHTİYAÇLARI VE

BAĞLANTI MÜSAADESİ
YÜKLENİCİ; yükümlülüğünü yerine getirmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlantı için çalışan bir (elektrik, su, buhar, pis su vb.) sistemin durdurulması gerekiyorsa, bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş iş günü önce, SÖZLEŞME MAKAMI’ ne yazılı olarak bildirilecektir. Ve bu bağlantının yapılması hususunda, SÖZLEŞME MAKAMI’ nin yazılı onayı alınacaktır.

1.18. TEMİZLEME VE AYARLAR

Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Boyanmış, kaplanmış ve parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski duruma getirilecek olup bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. Sistemlerin her türlü ayarları, uygun olarak yapılmış, projelerde ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edilecektir.

1.19. SİSTEMLERİN VE CİHAZLARIN KABULLERDEN ÖNCE BAKIM, ONARIM VE

TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI

YÜKLENİCİ, kesin kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazların bakımından sorumludur. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme, depolanma, montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. Karşılaşılacak tabii afetler, kazalar, kabulün gecikmesi, iklim şartlarının kötü olması vb. ihtimaller; de dikkate alınarak gerekli tedbirler YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra, YÜKLENİCİ sistemlerin şartname ile projelerde belirtilmiş işletme şartlarını sağlayabilmesi için gerekli bütün denemeler, ayarlamalar, dengelemeler yapabilecek yeterli bir müddet tesisi çalıştıracaktır. Bu esnada gerekiyorsa, sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri ya da her ikisi ile birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları koordineli olarak birlikte yapacaklardır.

1.20 GARANTİ, BAKIM, ONARIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

YÜKLENİCİ, işin sözleşmesi süresince tüm malzeme ve tesisattan sorumlu olacak ve işlerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olacaktır. YÜKLENİCİ tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecektir. İşin Geçici Kabulünü müteakip YÜKLENİCİ teminat süresi boyunca çıkabilecek tüm aksaklıkları bedelsiz olarak düzeltmekle sorumludur. YÜKLENİCİ, garanti süresi boyunca geçerli olmak üzere tüm mekanik tesisat ekipman ve cihazları için SÖZLEŞME MAKAMI lehtar olacak şekilde imalatçı firma ve/veya yetkili temsilcileri ile Özel Teknik Şartnamelerde aksi belirtilmediği sürece minimum aşağıda belirtilen koşulları içerecek şekilde bir bakım sözleşmesi imzalayarak, SÖZLEŞME MAKAMININ onayını müteakip SÖZLEŞME MAKAMI nye teslim edecektir. Sözkonusu bakım sözleşmelerinin imzalanarak SÖZLEŞME MAKAMI' ne teslim edilmiş olması Yüklenicinin Sözleşmesinde tanımlı

Teminat Süresi yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.


	

	
	Bu çerçevede, Teminat Süresi sonuna kadar olan  dönemde, bakım sözleşmeleri kapsamında sağlanacak bakım onarım ve teknik destek hizmetleri için SÖZLEŞME MAKAMI’ nin muhatabı Yüklenici, teminat süresi sonu ile garanti süresi sonu arasındaki dönemde ise imalatçı firma ve/veya yetkili temsilcileri olacaktır.
a- Mekanik tesisat kapsamındaki tüm ekipman, cihaz, malzeme ve tesisatlar için garanti süresi Özel Teknik Şartnamelerde aksi belirtilmediği sürece Sanayii ve Ticaret Bakanlığının belirlemiş olduğu minimum süreden az olmayacaktır. Tüm Garanti Belgeleri SÖZLEŞME MAKAMI’ nin adına hazırlatılacak olup, Garanti Belgelerinin SÖZLEŞME MAKAMI' ne  teslim edilmesi Yükleniciyi Sözleşme kapsamındaki Teminat Süresi yükümlülüklerinden muaf tutmayacaktır.

b- Garanti süresince periyodik bakım gerektiren cihazlar için tüm periyodik bakım ve kontroller ile arıza durumunda ihtiyaç duyulacak tamiratlar imalatçı firma ve/veya yetkili temsilcileri sorumluluğunda Yetkili Servisler tarafından yapılacaktır. Yetkili servis çalışanlarının yolluk, harcırah, konaklama vb. harcamaları ve ihtiyaç duyulan ekipman veya malzeme maliyetleri için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir. Bu çerçevede, mekanik tesisat kapsamında temin ve monte edilen ekipman ve cihazlar için imalatçı firmanın Kayseri veya İç Anadolu bölgesinde bir Yetkili Servisinin olması zorunludur.

c- Garanti süresi içinde yapılacak periyodik bakım ve kontrollerin kapsamı, tarihleri, yetkili servislerin adresleri vs. bilgilerini içeren bakım çizelgeleri hazırlanacak ve asgari 3 kopya halinde SÖZLEŞME MAKAMININ onayını müteakip SÖZLEŞME MAKAMI' ne teslim edilecektir.

d- Garanti süresi içinde bakım, onarım ve teknik destek isteği (bildirim) telefon görüşmesi, çağrı cihazına mesaj bırakılması veya faks çekilmesi yöntemlerinden herhangi biriyle yapılabilecektir. Bu bildirim müdahale başlangıcı sayılacaktır. Bildirim yapıldıktan sonra imalatçı firma ve/veya Yetkili Servis teknisyenleri en geç 1 gün içinde işyerinde olmak zorundadır.

e- Tamiratlar ve/veya değiştirilen parçalar, tamirat ve/veya montaj tarihinden başlayarak yeniden tam Garanti Süresine denk bir Garanti Süresine tabi tutulacaktır. Yüklenici bir kusurun sonucu olarak çalışmayan herhangi bir cihazın Garanti döneminin uzatılmasından da sorumlu olacaktır. Uzatım süresi, minimum cihazın çalışmadığı süre kadar olacaktır.

f- Mekanik tesisat ekipman ve cihazları garanti süresi içinde garanti koşulları kapsamında herhangi bir şekilde işlevini yerine getiremez hale gelir ve üretici ve/veya tedarikçi firma tamiratını yasal süreler içerisinde gerçekleştiremezse ekipman veya cihazlar hiç bir uyarıya gerek kalmadan üretici ve/veya tedarikçi firma tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. Özel Teknik Şartnamesinde aksi belirtilmediği sürece herhangi bir ekipmanın tamir süresi 1 (bir) ayı geçmeyecek, geçen durumlarda YÜKLENİCİ malzemeyi yenisi ile bedelsiz olarak değiştirecektir. Ayrıca garanti süresince 3 (üç) kere aynı hatayı veren malzeme de yenisi ile bedelsiz olarak YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir. Tamirde geçen süre garanti süresine ilave edilecektir.

g- Yüklenici/İmalatçı Firma/Yetkili Temsilcilerinin garanti süresindeki sorumluluğu, doğru ve Sözleşmede belirtilen kullanım şartlarına uygun kullanımda meydana gelebilecek arızalarla sınırlıdır. Garanti Süresi sonrasında oluşabilecek arızaları kapsamaz. Özellikle, SÖZLEŞME MAKAMI' nin hatalı kullanımı, Yüklenici/İmalatçı Firma/Yetkili Temsilcilerinin yazılı muvafakati olmadan yapılan değişiklikler veya SÖZLEŞME MAKAMI' nin hatalı tamiratları sonucu ortaya çıkan arızalar Yüklenici /İmalatçı Firma/Yetkili Temsilcilerinin sorumluluğu dışındadır.

h- Mekanik tesisat kapsamında temin ve monte edilen ekipman ve cihazlar için en az 10 yıllık yedek

parça temin garantisi olacaktır.
2.1. KALORİFER KAZANI

Kazanlar; celikten mamul paket tipi, doğalgaz yakıt yakabilen sıcak su ısıtma tesisatına uygun tipte olacaklardır. Kazan, kazan suyu sıcaklığını onceden belirtilen değerde tutacak ayarlanabilir termostatı, start-stop anahtarı, sirkulasyon pompası, yağ veya gaz bruloru, elektronik alev kontrol cihazı, otomatik yakma cihazı, kazan calışmasını gosteren ışıkları, brulorun kapandığını belirten ikaz lambaları, emniyet termostatı, duman damperi ve termometresi ile birlikte komple olacaktır. Kazan, işler vaziyete gelmesi icin yalnız elektrik, yakıt ve ısıtma suyu sistemlerine bağlantı gerektiren cinsten grup olacaktır. Kazan kapasitesi belirtilen tip yakıt ile calıştığında, cizimlerde cihaz listelerinde belirtilen kapasiteden daha duşuk olmayacaktır. Kazan DIN 4702 Standartı'na gore test edilmiş ve CE belgeli olacak, en fazla 120 °C sıcaklıkta sıcak su ile calışabilecektir. Kazan tasarımda on gorulen sıcaklık rejimi ve basıncta işletilecektir. Kazan yanma odası sızdırmaz olacaktır. Kazan temizliği ve bakımı sadece on kapağın, acılması ile yapılabilecektir. Kazan minimum 80 mm kalınlığında, uygun ısıl ozelliklere sahip, yangına dayanıklı ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmış olacak, bu şekilde kazan dış yuzey ısı kayıpları en aza indirilmiş olacaktır.


	

	
	Kazan kontrol paneli ve elektrik donanımı ile komple birlikte temin edilecek, uzerinde, baca sıcaklığı termometresi ve baca cekiş gostergesi bulunacaktır. Tum termometreler, manometreler ve hidrometreler kolay okunabilir cins olacaktır. Kazan işletme suyu sıcaklık kontrolu icin gerekli tum kontrol devreleri ve techizat temin edilmiş olacaktır. Kazan işletmesine bina strukture zararlı titreşimleri yok etmek ve ses izolasyonu sağalamak uzere, baca bağlantı kanalına takılan tip susturucular, gurultu emen kazan takozları ve gurultu emen boru hattı kompanzatorleri SÖZLEŞME MAKAMI’ nın onayı ile birlikte temin edilecektir.

Sistemde kurulacak kazan kapasitesi ve teknik özellikleri 

Isıtma kapasitesi : 400.000 kcal/h 

İşletme basıncı : 3 Bar 

Test basıncı : 4,5 Bar 

Su rejimi : 90/70 C sıcak su
2.2. BRÜLÖR
Brulor; doğalgaz yakıtı ile kullanılmaya elverişli, yakıtın onceden ısıtılmasını gerektirmeyen oransal mekanik tip olacaktır. Brulor, gurultusuz işleyecek ve yanma hucresinin bazı noktalarında ısı farklılıkları oluşturmayacak şekilde otomatik calışacaktır. Brulor tam bir puskurtme ve yanma sağlayacak şekilde yakıtı hava ile etkili bir şekilde karıştırabilecektir. Cekilen hava, tam bir yanma, sağlayacak kalitede olacak fakat mevcut olan yuksek baca kaybı ile birlikte gereksiz oranda fazla hava meydana gelmesine yol acacak miktarda olmayacaktır. Brulor tıkanmadan, arızasız olarak calışacak ve en az istenilen kazan kapasitesini verecektir. Brulor, muayene, temizlik ve diğer amaclar icin uygun olacaktır. Brulor, sağlanan yakıt miktarının primer ve sekonder havanın uyumlu kontroluna sahip olacaktır.

       Brulör 500 kw gücünde ve iki kademeli olacaktır. Brulörün kazanla uyumlu çalışması ve kazan ön basıncını yenecek güçte olması gerekmektedir. 
2.3. KAZAN DUMAN BACASI

Baca sistemi kalite kontrollü fabrika şartlarında imal edilmelidir ve ilgili doğalgaz temin eden firmanın yürürlükteki şartlarına uygun olmalıdır. . Çift cidarlı olmalı ve iki cidar arasında en az      25 mm izolasyon aralığı temin edilmelidir. İç cidar dış muhafazanın takriben 134mm boru erkek ağzı oluşturacak şekilde sarkmalıdır. Dış muhafaza, yapı yükü mesnet elemanı olarak uçta iç yüzeye sabitleştirilmelidir. İç yüzey baca gazı sıcaklığındaki değişmeleri karşılayabilecek şekilde serbestçe hareket edebilmelidir. Baca sistemi imalatçısı ilgili TS ve EN Standartları ve benzeri uluslararası standartlara uygun üretim yaptığına dair sertifikalı bir imalatçı olmalıdır. İmalatçı istendiğinde mamuller için düzenlenmiş kayıt sertifikalarını ilgililere sunmalıdır. İşletme basıncı kazan çıkışında sıfır veya negatif basınç olmalıdır. Baca sürekli yakmada azami sıcaklık 430°C, kısa süreli yakmada ise 540°C olan bir işletmeye uygun imal edilmiş olmalıdır. Baca sisteminde asgari sıcaklık sistem boyunca iç cidar yüzeyinde baca gazı çiğlenme noktasının 10°K üzerinde olmalıdır. Baca sistemi imalat yelpazesinde tüm tesisat için gerekli uzunluklar T bağlantılar, dirsekler ve

destekler gibi elemanlar mevcut olmalıdır. Her elaman için gerekli tüm civata ve somunlar imalatçı tarafından sağlanmalıdır. Baca düz parça ve fittingsleri için baca gazı ile temasta olan iç cidar minimum 0.45 mm kalınlığında ve paslanmaz çelik sactan olmalıdır. Dış cidar ise aluminyum olacaktır.

İç ve dış cidarlar arasındaki izolasyon aralığı, 200°C iç yüzey sıcaklığında DIN 18160 Standartına uygun olarak test edildiğinde, takriben 300 mm iç çaplı baca sisteminde 1.3 W/m2K değerini aşmayacak ısı transferi temin edecek mineral yününe haiz olmalıdır. Mineral elyaflı izolasyon, ASTM-C 871 Standartında belirtildiği gibi 10 ppm'i geçmeyecek klorür ihtiva etmelidir. Kullanılacak izolasyon yangına dayanıklı olmalı, bu ilgili standartlara göre test edilip belgelenmiş olmalıdır. Tüm baca sisteminin montajı imalatçı kataloğunda verilen montaj detayları ile uyum içinde olmalıdır. Baca sistemi yönündeki her değişiklik, dirsekler veya 135°’lik T parçaları ile yapılmalıdır. 90° T bağlantısı sadece bacanın yerleştirileceği yer başka bir birleşime olanak tanımadığında kullanılmalıdır. Baca sistemi boyunca gerekli yerlerde yoğuşma suyu kollektörleri temin edilmelidir. Kollektörler drenaj borusu bağlantılarına izin verecek şekilde vidalı başlıklar ile donatılmalıdır. Baca sistemi imalatçısı tarafından verilen kazan adaptörü ile kazan çıkışına bağlanmalıdır. Adaptör gaz sızdırmazlığını sağlayacak şekilde elyaf halat ve ateş tuğlası ile sıkıca sarılmalıdır. Baca kontrol ve temizlemesi için her 10 metrede bir kontrol ve temizleme parçası konulacaktır.


	

	
	2.4. Genleşme - Büzüşme Tankları

Onaylanmış nihai uygulama projelerinde belirtildiği ve tasarım dokümantasyonunda belirtildiği şekilde, ısıtma ve soğutma sistemlerinin su devrelerinde, işletmeye alma ve işletme esnasında sistem su hacminde oluşan hacim değişimlerini kompanse etmek üzere, tasarımın öngördüğü yer ve basınca göre, yeterli büyüklükte ve dayanıklılıkta genleşme-büzüşme tankı temin edilecektir. Isıtma sisteminin tasarımında öngörülen işletme şekillerinde işletilmesi sırasında sistem genleşmesinin basamaklar halinde kompanse edilmesini sağlayan, kazanlar ve sistem için ayrı genleşme tankları kullanılacaktır. Bunların basınçlandırılması, montajı, işletmeye alınması imalatçı verilerine ve kazan imalatçı ihtisas firması önerilerine göre yapılacaktır. Genleşme-büzüşme tankları gerekli tüm kesme vanaları, emniyet ventilleri, drenaj vanaları, purjörler ve benzeri aksesuarlarla birlikte temin edilecek, tasarımda öngörülen basınca göre imalatçı firma önerileri doğrultusunda basınçlandırılmış olacaktır. Genleşme-büzüşme tankları sisteme bağlantılarında uygun şekilde desteklenmiş olacaktır. Kapalı tip değiştirilebilir membranlı genleşme-büzüşme tankları kullanılacaktır. Sistemde kullanılacak genleşme tankı 500 lt. büzüşme tankı 300 lt. kapasiteli olacaktır.
2.5. İzolasyon

Bu bölümde belirtilen hususlar, diğer ilgili bölümlerde belirtilenlere bir ek niteliğindedir. Kazanlar ve kazan bağlantı birimleri, soğutma tesisatı boru ve armatürleri 19 mm kauçuk malzemeyle izole edilip gerekli yerlerde sac kaplamayla yalıtılmış olacaktır. Isıtılmamış yerlerden geçen tesis edilmiş ısıtma boru sistemi çizimlerde belirtildiği, tasarım dokümantasyonunda öngörüldüğü ve şartnamede belirtildiği şekilde izole edilecektir. İzolasyon test ve boya işlerinin bitiminden sonra yapılacaktır. İzolasyon malzemeleri her zaman temiz ve kuru olarak muhafaza edilecektir. İzolasyon parçaları boruların etrafına yerleştirilecek ve yerlerine sıkıcatutturulacaktır. Birleşim sayısı minimumda tutulacaktır. İzolasyon dilimleri birbirlerine bir tesfîye maddesi ile birleştirilecek, bir yapıştırıcı kullanılarak iki kat pamuklu bez ile sarılacaktır. Kollektörler ve benzer ekipman muhakkak uygun şekilde yalıtılmış olacaktır. Vanaların ısı kayıpları en az boru hatları kadar önemlidir. Vanalardan oluşacak ısı kayıplarını engellemek üzere, borulamada kullanılacak tip izolasyona uygun, yeterli ısıl yalıtım ve yangına dayanıklılık özelliklerine haiz vana ceketleri kullanılacaktır.
3. HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU

3.1.GENEL ÖZELLİKLER
Chiller ve heat pump cihazlar her türlü dış ortam koşulunda çalışmaya uygun olacaktır. Hava soğutmali bu cihazlar ,aluminyum kanatli d-ex bataryalı kondenser,aksiyal fanlar,4 adet hermetik scroll kompresörler ve tek bir plakalı( veya shell and tube evaporator) ile donatılmış olacaktır.Kompresörler iki adet soğutma devreli cihazlarda paralel çalışacak şekilde tasarlanmış olacak.Su depolama tanklı veya tanksız ,pompa ilave edilebilir. Chillerin  tüm fonksiyonları microprosesör kumanda ile kontrol edilebilir. Soğutucu akışkan standart olarak R407dir.Istege baglı olarak R410A gazı da kullanılabilir. Bütün unitei en kaliteli donanıma sahip olup ISO9001 standartlarına göre dizayn edilip  üretilecek ve test edilecektir. Standart ürünler aşağıdaki yönetmeliklere uygun olacaktır.

· Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336)

· 91/368/EEC, 93/44/EEC ve 93/68/EEC sayılı Direktiflerce tadil edilen 89/392/EEC sayılı Makina Direktifi

· 2006/95/CE Düşük Voltaj Direktifi

· 97/23/CE Basınçlı Ekipmanlar Direktifi

· Elektronik kutu, CEI EN 60204-1 standart normlara uygun

· Elektrik ekipmanlari güvenlik testleri EN 60335-2-40 yasasında tarif edildigi gibi yapılacak. Tum cihazlar komple test edilir.Ekipman ve gaz sızıntısına karşı test edilir.
· Chiller soğutma kapasitesi 200 kw gücünde, su rejimi 7/12 C olacaktır. Dizayn sıcaklığı 35 C dış hava sıcaklığına göre yapılacaktır. 

	

	
	3.2.VERSIYON VE AKUSTIK İZOLASYON

Hava soğutmalı su soğutma gurupları 161KW den 346KW'a kadar soğutma kapasitesine sahip olacaktır. 
N:Standart akustik tecrit;Kompresörler ,ses izolasyonu sağlayan flexible açık-hücreli genleştirilmiş poliüretan malzeme ile kaplanmış bir metal hücre içine monte edilmiştir.Kondenser fan devri 900d/d'dır.

SN:Düşük ses seviyeli akustik tecrit;Kompresörler ,ses izolasyonu sağlayan flexible açık-hücreli genleştirilmiş poliüretan malzeme ile kaplanmış bir metal hücre içine monte edilmiştir.Kondenser fan devri 700d/d'dır.

SSN:Süper sessiz akustik tecrit;Kompresörler ,sesi dışarı vermeyen ve ses izolasyonu sağlayan flexible açık-hücreli genleştirilmiş poliüretan malzeme ile kaplanmış ve özel sac hücre içine monte edilmiştir.Fan devri 700 d/d'dir. 
H:Çok yüksek dış hava sıcaklıklarında çalışmaya uygun,Fan devri 900d/d'dır.Kondenser alanı normalden büyüktür. Düşük dış hava sıcaklıkları için özel versiyon:"-20°C'e dış hava sıcaklığına kadar" Kompresör karter ısıtıcısı,elektrik panosu için termostat kontrollu ısıtma ekipmanı, kondenzasyon basıncını kontrol altında tutabilmek için fanların fazını kesen elektronik hız kumandası yukarıda belirtilen versiyonlara ilave edilebilir.Böylece cihaz güvenli bir şekilde -20°e kadar çalışabilir.

3.3. Diğer opsiyonlar:

*Kondenserden sağlanan ısının %20inin geri kazanımı

*Kondenserden sağlanan ısının %50sinin geri kazanımı

*Kondenserden sağlanan ısının %100ünün geri kazanımı
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	3.4. NOTASYON

AS XXX / ZZZ               
versiyon;N,SN,SSN,H

7/12ºC ve Tçevre=35ºC şartlarında R407C soğutucu akışkan ile çalışan N versiyonu ünitenin nominal  soğutma kapasitesi(kw)

7/12ºC ve Tçevre=35ºC şartlarında R407C soğutucu akışkan ile çalışan N versiyonu ünitenin nominal soğutma kapasitesi(kw)

HAS XXX / ZZZ
 
versiyon;N,SN,SSN,H

Heat pump 

3.5. KOMPRESÖR
Chiller  4 adet scroll kompresöre haizdir olacaktır.Her 2 kompresör paralel olarak 1 soğutma devresine çalışacaktır. Bu çözüm,standart dışı çalışma koşullarında unloading fonksiyonunun devreye girmesini sağlar. Heat pump versiyonunda karter ısıtıcısı standarttır ve yüksek sıcaklıkta gaz çıkışı riskine karşı her çift kompresörün basma hattına emniyet termostatı konululacaktır. Hermetik kompresörler birçok avantajı sunar:

· Emmme tarafında vana olmayışı yine emme tarafında basınç kaybını azaltır

· Olası likit basıncı şoklarına karşı üstün direnç

· Yüksek sıkıştırma(kompresyon) verimliliği

· Sıfır bakım maliyeti gerektiren uzun çalışma ömrü

· Çok düşük seviyelerde titreşim ve ses yutumu özelliği

Motor 2 kutuplu olacaktır. Olası arızalardan kaynaklanabilecek sargıların aşırı ısınması durumuna karşı aşırı yük koruması bulunacaktır.Fazın ters bağlanarak ters dönme durumuna karşı faz sırasını kontrol eden elektronik koruma modülü ilave edilmiş olacaktır. Komprersörler  herzaman lastik titreşim yutucu takozların uzerine monte edilmiş olacaktır.

3.6. EVAPORATÖR
Evaporator paslanmaz çelik plakalı eşanjör olacaktır. 2 adet soğutma devresi ve 1 adet su devresine haiz olacaktır Bu evaporatörler yüksek verimli, kompakt, kolay müdahele edilebilir ve cihaz içinde minimum yer kaplayacaktır. Çift soğutma devresi kısmi yüklerde COPnin yukselmesini sağlayacaktır. Bütün evaporatörler elle çalışan hava tahliye vanasına sahip olacaktır. Isı izolasyonu sağlayan ve  yoğuşmayı önleyen kapalı-hücre elastomer sünger ile kaplanmış olacaktır. Su çıkış sıcaklığını kontrol eden elektronik kumanda bulunacak ve donmaya karşı antifreeze fonksiyon sağlayacaktır. Ilave olarak su debisi basıncını kontrol eden su fark basınc anahtarı da bulunacaktır.  Mekanik yüklenicilere cihaz girişine filtre koymaları tavsiye edilir.

Tüm evaporatorlerde antifriz karışım veya soğutma devresi elemanları ile reaksiyona girmeyecek akışkanlar kullanılabilir.  Evaporatörler EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifine tamamen uygun olacaktır.
3.7. KONDENSER
Her soğutma devresine 2 adet kondenser bataryası ve fanlar öngörülmüştür. Bakır boru aluminyum kanatlı olmalıdır.Iskelet profiller galvanize sac metal olmalıdır. Son teknoloji ile tasarlanmış bilgisayar programları ile batarya hesap edilip,ölçülendirilip ve cihazın ses seviyesini düşürebilmek için hızı azaltılmış fanlar kullanılmalıdır.Heat pump versiyonlarda soğutucu devreye yeterli ve doğru miktarda soğutucu akışkan tedarik edilmesi için kondenser bataryaları bir distribitör ile donatılmış olması gerekmektedir.Donmaya uygun olan cihazın alt kısımları, buzlanma ve buz oluşumuna karşı korunmalıdır.Kış modunda; Cihazın yoğuşma tavasında ve eşanjörün alt kısmında meydana gelebilecek buzlanmalar önlenmelidir. Her bataryanın altına yoğuşma tavası olmalıdır.Su tahliyesi için, cihazın altına bir hortum vasıtasıyla ulaşılıp tahliye yapılabilmelidir.


	

	
	3.8. FAN ve MOTORU
Fanlar dökme aluminyum,aksiyal ve hilal şeklinde kanatlardan imal edilmiş olmalıdır. 6 kutuplu elektrik motoru,harici rotoru,sürekli yağlama,kanatlarla tek parçadan oluşmalıdır. Fanlar 2 sıra halinde monte edilmiş olmalıdır.Cihazın ses seviyesini düşürmek ve soğutma verimini artırmak için hepsi birbirinden bağımsız kumanda edilebilmelidir. Kanatlar aerodinamik yapıda olmalıdır.Emniyet kafesi kullanılmalıdır.Tüm iklimlerde çalışma imkanı sağlayan F sınıfı izolasyon IP54 korumaya haiz olmalıdır.Kondenzasyon basıncına göre değişen çalışma yüklerinde, her fan bağımsız veya gurup olarak kontrol edilebilmelidir.  

3.9. SOĞUTMA DEVRESİ
Soğutma devresi cihazları aşağıdaki ekipmanlarla donatılmış olmalıdır.

1) EN 378 Avrupa standardına uygun olarak kondenzasyon basıncını kontrol.

2) Yüksek Basınç Sensörü: unloading fonksiyonu, alarmların yönetimi, basıncın okunması ve ekranda görünmesi için;

3) Alçak ve Yüksek Basınç devrelerinde emniyet vanası.

4) Heat pump versiyonunda 4 yollu soğutucu akışkan vanası.

5) Likit hattında gaz kapama vanası.

6) Heat pump ve Tam ısı geri kazanım versiyonlarında emniyet vanalı receiver.

7) Drier - kurutucu filtre.

8) Gözetleme camı.

9) Likit hattında solenoid valf.

10) Dıştan dengelemeli termostatik expansion valf.

11) Heat pump versiyonunda ikinci termostatik expansion valf.

12) Alçak basınç sensörü.

13) Kompresör basma hattında emniyet termostadı.

14) Donmayan yağ ve soğutucu akışkan şarjı. 
Bağlantı noktaları gümüş alaşım ile lehimlenmiş olmalıdır. Yoğuşmayı önlemek amacıyla soğuk noktalarda bakır borular ısı izolasyonu sağlayan materyal ile kaplanmış olmalıdır. 

3.10. HIDRONIK KIT
Cihazları  pompa ve depolama tankı ile donatmalıdır Depolama tankı evaporatorun çıkışına monte edilmelidir.Isı izolasyonu sağlayan malzeme ve yoğuşmayı önleyen aluminyum film tabakası ile dışarıdan yalıtılmış karbon çeliğinden yapılmış olmalıdır.Tankın üzerine otomotik hava tahliye vanası ve 3 bar emniyet vanası konulmuş olmalıdır.Tankın basma hattı tarafına titreşim izolatörlerinin üzerine santrifüj pompa monte edilmiş olmalıdır.Pompanın giriş ve çıkışına kapama vanası konulmuş olmalıdır.Pompa basma hattına manometre konularak sitem basıncı ve pompa basıncı kontrol edilebilmelidir.Tahliye vanası ve genleşme kabı ile hidronik tamamlanır. Diğer opsiyonel hidronik kitler: Tank,genleşme kabı veya emniyet vanası olmaksızın sadece pompa modülü ilave edilebilir. İkinci yedek pompa ilave edilebilir.

3.11. GÖVDE
Taban ve tüm paneller galvanize karbon çelikten imal edilmelidir. Butun paneller fosfor ile yıkanmış ve polyester toz boya ile boyanmış olmalıdır. Soğutucunun tüm elemanlarına kolayca mudahele edecek şekilde dizayn edilmiş olması gerekir.Taban mavi RAL5013P boya ile boyanmalıdır.Paneller ve İskelet açık gri RAL 7035P ile boyanmalıdır.Depolama tanksız ve/veya pompasız sistemlerde hidrolik devre bağlantıları,plakalı evaporatorlere vidalı kaplin kullanılarak,shell and tube evaporatorlere Victualic kaplin kullanılarak direkt olarak yapılmalıdır.Hidronik kitli modellerde Victualic kaplin kullanılmalıdır.

3.12. ELEKTRIK PANOSU
EN 60204-1 normuna uygun olarak IP54 korumaya haiz olmalıdır.
3.13. KONTROL
Carell pCO3 elektronik kumanda kullanılmalıdır.Mikroprosesör board ve terminalden meydana gelmelidir.Ekranda 4 satır,her satır için 20 karakter olmalıdır.Chilleri programlamak için 6 tuş,LED göstergeleri ve akustik alarmlarla donatılmış olması gerekir.Board aşağıdakileri kumanda etmelidir;

*Hidronik modül olmayan cihazların evaporator çıkışındaki su sıcaklığı kontrolu.

*Kompresor start-up sıklığı ,start up zamanları ve çalışma kontrolu.


	

	
	*Unloading fonksiyonu.

*Kondenser yüksek basınç alarmı.

*Evaporatör alçak basınç alarmı.

*Evaporatör su çıkışı buzlanma alarmı.

*Kompresör,fan ve pompalar için arıza alarmı.

*Evaporatörde düşük su debisi alarmı.

*Giriş-çıkış suyu sıcaklık alarmı.

3.14. OPSİYONLAR:
Free cooling versiyonu , Isı geri kazanım eşanjörleri, Hidronik modül, Evaporator antifreeze ısıtıcısı, Shell and tube evaporator, Kondenser bataryaları için metal filtre, Boyalı kondenser bataryaları, Elektronik expansion valve, Elektronik fan hızı regülatörü, Faz görüntüleme cihazı, Kapasitör, Sadece soğutma yapan cihazlar için kompresör karter ısıtıcısı, Her kompresörün emme ve basma hattına vana.
4. KLİMA SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.1. DİZAYN KRİTERLERİ

Santral boyutlandırması, soğutucu bataryalarda 2.5 m/s ve ısıtıcı bataryalarda 3.0 m/s alın hızını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Bu hızları gecen dizaynlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.Santral secim cıktılarında serpantin psikometrileri, fan secim eğrisi grafikleri ve ses seviyelerigosterilmelidir.

4.2. KONSTRUKSİYON
Govde karkası, camelyaf ile guclendirilmiş ve yuvarlatılmış hatlı ABS koşe parcalarına monte edilen aluminyum ekstruzyon profillerden olacaktır. Bu yapı toz ve su zerreciklerinin santral icerisine girmesini mukemmel şekilde engellemelidir (IAQ ozelliği). Bu yapı santral icinde yer alan tum bileşenleri mukemmel şekilde koruyarak EN 1886 standardının gerektirdiği Sınıf 2 şartlarının tamamını yerine getirmelidir. (Her bir metre uzunlukta <4mm esneme sağlamalıdır.)Cift katmanlı dış yapı, sandvic tipi panellerden oluşmalıdır. Bu paneller 60 mm kalınlığında olup izolasyon malzemesi olarak kaya yunu kullanılmalıdır. Panel ic ve dış sacları 1.0 mm kalınlığında olup ic saclar galvaniz, dış saclar ise boyalı sactan imal edilmelidir. Kullanılan kaya yunu ise 70 kg/m3 yoğunluğunda ve yanmazlık sınıfı olarak A1 sınıfında olmalıdır.Eurovent şartları doğrultusunda EN 1886’ya gore yapılan testler neticesinde ses zayıflatma değerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmalıdır.

Mid Frequency Hz 125  250  500 1000 2000 4000

Zayıflatma (dB)        11  19     29    36     31     31
Paneller sokulebilir yapıda olmalıdır. EN 1886 standardına gore Klima santralinin cerceve ve panel yapısının minimum mekanik değerleri aşağıdaki tabloya uygun ve belgelendirilmiş olmalıdır . 60 mm Kaya yunu, Muhafaza mukavemeti 2A, Muhafaza hava kacağı B, Isıl iletkenlik T2, Isı koprusu ozelliği TB4, Santralin hucreleri, butunsel mukavemeti sağlaması, taşımalarda hasar gormemesi ve kolay monte edilebilmesi amacıyla 2.00 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiş bir kaide uzerine yerleştirilmelidir.Hucreler uygun contalarla ve montajı oldukca kolay hale getiren birleştirme parcalarıyla donatılmalı ve bu birleştirme sonrası hava izolasyonu mukemmel şekilde muhafaza edilmelidir.Mudahale gerektiren yerlere, esnek olculerde ve talebe gore kapı yerleştirilmelidir. Bu kapılar talebe gore gozetleme camları, kilit gibi mekanizmalara sahip olmalıdır.

4.3. FAN VE MOTOR GRUBU

Fan hucresinde, bir veya iki adet, cift girişli, one eğik veya geriye eğik kanatlı santrifuj fanlar kullanılmalıdır. Gerekli secimler santralin ihtiyac duyacağı hava debisine ve statik basınca gore en uygun verimi sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Fanlar, ureticileri tarafından, “grade G6.3 ISO 1940/1”e uygun olarak balansları alınmış olmalıdır. Fanların motor bağlantıları kayış kasnak sistemi ile bağlanmalıdır. Motorlar TEFC tipinde, Class F sargı sınıfına ve EFF-1 verimlilik sınıfında (1.1 kw uzerindeki 3 faz motorlar icin), toz ve neme karşı IP 55 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Motor ve fan uniteleri urunun karkasından bağımsız olarak, ayrıca imal edilmiş olan sac bir cerceve yapısı uzerine izolatorler kullanılarak monte edilmelidir. Fan ufleme ağzının panele birleşim noktalarında esnek bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Fan-motor hucrelerinde servis bakım şalteri olmalıdır. Fan cıkışındaki hava hızı 12.5 m/s yi gecmemelidir. Motor secimleri en az %20 emniyeti sağlayacak şekilde secilmelidir.


	

	
	1. ANA BESLEME

Volt : 3-faz,380-480V ,}� 10%

2. KONTROL BAĞLANTILARI

2 programlanabilir analog giriş

• Voltaj sinyali : 0-10 V

• Akım sinyali : 0 -20 mA

3. PROGRAMLANABİLİR ANALOG CIKIŞ

• 0 (4) - 20 mA

4. 5 PROGRAMLANABİLİR DİJİTAL CIKIŞ

5. 2 PROGRAMLANABİLİR ROLE CIKIŞI

Değişken voltaj : 12 - 250 V AC veya max 30 V DC/ 0,5 A

6. KONTROL OPSİYONLARI

• Sokulebilir alfanumerik kontrol paneli,

• Panelde parametre kopyala/yapıştır fonksiyonu,

7. KORUMALAR,KARŞI KORUNMALAR

• Guc kaybı,

• Topraklama hatası,

• Kısa devre,

• Yuksek akım ve voltaj,

• Aşırı ısınma,

• Motor yuklenmesi.

8. PROGRAMLANABİLİR İZLEME FONKSİYONU

Hız,Akım,Tork,Cıkış gucu,Referans set noktası.

9. URUN UYGUNLUĞU

• Duşuk Voltaj Yonetmeliği 73/23/EEC ,ekleri ile,

• EMC Yonetmeliği 89/336/EEC ,ekleri ile,

4.4. BATARYALAR
Isıtma ve soğutma bataryaları, bakır boru ve aluminyum kanatlardan imal edilerek galvaniz sacdan yapılmış cercevelerin icine yerleştirilmiş olmalıdır. Bataryaların test basıncı 22 bar ve 15 bar maksimum calışma basıncına uygun olarak dizayn edilmelidir. Yoğuşma tavası, bataryalara uygun ebatta monte edilmeli ve kızak sistemine sahip olmalıdır. Yoğuşma tavası, ic sacı paslanmaz celik,panel tipi, poliuretan dolgulu ve cift eğimli tasarlanmış olmalıdır. Soğutucu bataryalardan sonra polipropilen malzemeden imal edilmiş damla tutucular kullanılmalıdır. Su tarafı basınc kayıpları,soğutucu bataryalarda 40 kPa, ısıtıcı bataryalarda 20 kPa değerini gecmemelidir.
4.5. FİLTRELER
Filtre hucreleri aşağıdaki opsiyonları sahip olmalıdır.

• On filtreler: Panel tipi ve cam elyaftan imal edilmeli, sınıfı G4 olmalıdır. (gravimetric olarak %60 ile %95 arası filtreleme). Kızaklı olarak monte edilecek şekilde galvaniz sac cerceveler icineyerleştirilmelidir.

• Ana Filtre : F5 ile F9 sınıfı arasındaki ozellikleri sağlayacak şekilde, cam elyaf malzemeli torba filtre tipinde olmalıdır (%60 ile %95 arası verim) Hava by-passlarını engelleyecek şekilde, galvaniz sac cercevelere sabitlenmelidir. Kızaklı ve onden sokulebilecek şekilde uretilmelidir. Yandan cekilebilir kızaklı filtreler, hava kacağına sebep olacağından kesinlikle kabul edilmeyecektir.


	

	
	4.6. DAMPER
Damperlerde, capraz calışan ve sızdırmazlığı arttıracak şekilde contalı olarak uretilmiş aluminyum kanatlar kullanılmalıdır. Servo motor kumandasına uygun şekilde uretilmelidir. Yağlamayı gerektirmeyen bir yapıya sahip olmalıdır.Karışım hucresinde yer alan damperler icin aynı anda birden fazla damperi kumanda edebilecek kol mekanizması olmalıdır.

4.7. AYDINLATMA
Tum servis kapılarında aydinlatma armaturleri ve gozetleme camları olmalıdır. Bu sistemlerle ilgili kablolama ve anahtarlama gerekli normlara uygun olarak fabrikada yapılmış olmalıdır

4.8. SERTİFİKASYONLAR ve KAPASİTELER
Tum klima santralleri EUROVENT Belgesine sahip olmalıdır. 

Vantilatör : 20.000 m3/h 

Aspiratör : 18.000 m3/h 

Isıtma kapasitesi : 340 kw 

Isıtma su rejimi : 80/60 C 

Soğutma kapasitesi : 165 kw 

Soğutma su rejimi : 7/12 C 

Vantilatör basınç kaybı : 650 Pa (Cihaz dışı) 

Aspiratör basınç kaybı : 400 Pa (Cihaz dışı)
4.9. HÜCRELİ ASPİRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
• Govde panellerinin ic ve dış cidar sacları galvanizli celikten mamul ve 0,7 mm kalınlıkta ve iki cidar arasında 25 mm kalınlıkta, 30 kg/m3 yoğunlukta, ısı ve ses izolasyonu sağlayan B1 sınıfı yangın iletmeyen tip EXTRUDE POLISTREN panel dolgu malzemesi mevcuttur. Govdenin duvar, taban ve tavanını oluşturan tum panelleri rahatca sokulebilir ve tumuyle cıvata olan sokulebilir bağlantılı govde hucreleri birbirinden rahatca ayrılabilir olmalıdır.

• Cihazın dışı elektrostatik toz boya ile RAL 5014 renginde boyalı olmalıdır.

• Hareketli cihazlar ile kaide arasında titreşim yutucular mevcut olacak, her hucre en az bir adet kontrol kapısını ihtiva etmeli, kapıların uzerinde menteşeleri ve kilit duzenleri mevcut olmalıdır.

• Kapıların ic cidarı ile govde karkası arasında sızdırmazlık sağlayan polietilen conta mevcut olacaktır. Hucrelerin birbirine bağlantısı hucre icinden celik civatalar ile yapılacak, aynı şekilde,panellerin cercevelere bağlantıları da celik civatalar vasıtası ile olacaktır.

• Kayış-kasnak tahrikli cift emişli Radyal Fan, Fan-motor grubu ozel gergi tertibatı,

• Talep edilen yonlere yerleştirilebilen, flanşlı bağlantıya sahip emiş ve ufleme ağızları,

• Fan ufleme ağzından titreşim yutucu Polyester takviyeli PVC (-30°/+85°) branda koruk bağlantısı,

• Komple klima santrali altında galvaniz sacdan yapılmış, en az 100 mm yuksekliğinde ve yeterli travers bağlantıları ile kuvvetlendirilmiş olan bir şasi mevcut ve santral govdesi şasiye tum cevrede vidalı olmalıdır.
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	HAVA KANALI TESİSATI:
Hava kanalı tesisatı firmadan alınacak olan projeye uygun olarak dizayn edilmelidir.

A. Genel Metal Kanal İmalatında Kullanılacak Malzeme :

Kanal imalatında; TS 822-1A sınıfına uygun galvaniz sac (üç nokta prensibine göre sac birim alanı m²’sinde topam minimum 214 gr çinko kaplama bulunan tip) kullanılacaktır. İmalattan önce bu malzemelere ait test sertifikaları YÜKLENİCİ tarafından SÖZLEŞME MAKAMI'na sunulacaktır. Kanallar, özel yüksek basınç sistemleri hariç, SMACNA Standartlarında tarif edilen şekilde, maksimum 500 Pa işletme basınç sınıfına uygun şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir.

● Dikdörtgen kesitli kanallarda kullanılacak galvaniz sac kalınlıkları aşağıda özetlenmiştir;

En geniş kenar 250 mm'ye kadar ~ 0.50 mm

En geniş kenar 500 mm'ye kadar ~ 0.60 mm

En geniş kenar 990 mm'ye kadar ~ 0.75 mm

En geniş kenar 1990 mm'ye kadar ~ 0.90 mm

En geniş kenar 2490 mm'ye kadar ~ 1.15 mm

En geniş kenar 2500 mm ve üstü ~ 1.25 mm

● Dairesel kesitli kanallarda kullanılacak galvaniz sac kalınlıkları negatif basınç için aşağıda özetlenmiştir;

Kanal Çapı 200 mm’ye kadar ~ 0.70 mm

Kanal Çapı 360 mm’ye kadar ~ 0.70 mm

Kanal Çapı 660 mm’ye kadar ~ 0.85 mm

Kanal Çapı 915 mm’ye kadar ~ 1.00 mm

Kanal Çapı 1270 mm’ye kadar ~ 1.30 mm

Kanal Çapı 2100 mm ve üstü ~ 1.60 mm

● Dairesel kesitli kanallarda kullanılacak galvaniz sac kalınlıkları pozitif basınç için aşağıda özetlenmiştir.

Kanal çapı 200 mm'ye kadar ~ 0.50 mm

Kanal çapı 360 mm'ye kadar ~ 0.55 mm

Kanal çapı 660 mm'ye kadar ~ 0.70 mm

Kanal çapı 915 mm'ye kadar ~ 0.85 mm

Kanal çapı 1270 mm'ye kadar ~ 1.00 mm

Kanal çapı 2100 mm ve üstü ~ 1.60 mm

Açık hava şartlarında, izolasyonsuz ve korumasız olarak kalacak tüm kanal ve galvaniz sactan imalatlar için minimum 1.3 mm kalınlığında galvaniz sac kullanılacaktır ve üzerleri UV karşı koruyucu vernik ile boyanacaktır.

Kanallar aksi onaylanmadıkça çizimlerde belirtilen ölçülere uygun olacak ve iç kısımları düz ve pürüzsüz ve birleşim yerleri net ve sızdırmaz biçimde olacaktır. Flanşlı tip konstrüksiyon yoluyla, galvanizli sacdan silindirik kanal imali, sıcak galvanizlenmesi, fitings parçaları ile birlikte yerine montesi sağlam bir şekilde duvarlara veya tavana tespiti yapılacaktır. Kanallar bina yapısına emniyetlice ve onaylanmış biçimde mesnetlenecek ve her türlü çalışma koşullarında titreşimi önlenmiş vaziyette tesis edileceklerdir. Kanalların yön değiştirme yerlerindeki dirsek kısımlarının dönüş yarı çapı kanal genişliğinin 1,5 katından küçük olmayacaktır. Ani dönüş yapan dirsek kısımlarının içine yönlendirici kanatlar yerleştirilecektir. Sac levha kanalları, merkezlerden 1,20 metreden daha fazla mesafede olmamak üzere çinko kaplama çelik köşebende veya diğer onaylanmış yapısal elemanlar ile dikkatlice desteklenip ve takviye edilecektir. Birleşim yerleri hava sızdırmayacak şekilde yapılacak birleştirme ve menfez veya anemostat birleşimlerinde hava sızıntısından dolayı tozlanma belirtileri olmayacaktır. Dik dikişlerdeki tüm civata ve mandal olacaktır. Aksi onaylanmadıkça kesit değişimlerinde geçişler 7:1 oranında eğim verilerek yapılacaktır. Tüm kanallarda yeterli aks yüksekliğine sahip çaprazlamalar yapılarak kanal kesiti sağlamlaştırılmış olacaktır. Çıkış ya da kanal bağlantısı yapılacak kanal kısımları dışında kalan herhangi bir boyutu 46 cm.'nin üzerindeki tüm kanallar çaprazlanmış olacaktır. Kanal dikişleri ya Pittsburg tipi ya da uzunlamasına dikişli olacaktır. Kanal destekleri 25x1.6 mm’den küçük olmayacaktır. Galvanizli metal şerit askılar en fazla 1.50 m aralıklarla yerleştirilecektir. Dişli çubuk askılarda Min. 10 mm çapında çubuklar kullanılacaktır. 
Fanlara sac bağlantı yapılacak yerlerde veya farklı malzemeden kanalların birleşeceği yerlerde takribi 15 cm genişliğinde yanmaz bir malzeme kullanılacaktır. Esnek bağlantı malzemesi olarak neopren kılıflı cam yünü kullanılacaktır. Esnek bağlantılar çinko kaplamalı kenet tipi elemanlara emniyetlice tespit ettirilecektir. Esnek bağlantı hazır tip metal branda ile olacak, hava sızdırmazlık sağlanacaktır. Isıtılmamış ve soğutulmamış ortamlarda geçen hava kanallarının izolesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır. (polietilen, kauçuk veya bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü ve/veya taş yünü levha ile kanal izolesi)


	1 ADET

	
	Yalıtım gerektirmeyen kanallar şunlardır :

- Fabrikasyon dahili yalıtımlı çift duvarlı kanallar

- Cam elyaf kanallar

- İşyerinde monte edilmiş, fabrika yalıtımlı sac panellerden mamul klima muhafazaları ve geniş kanal açıklıkları izole edilecektir.

Kapama düzeni ile birlikte el kumandalı damperler, hava dağılımının kontrolünü ve dengelenmesi temin edebilecek şekilde tesis edileceklerdir. Bütün damperlerin kumanda mekanizması her an müdahale edilebilir tip olacaktır. Damperler kanal sacından iki kat daha kalın malzemeden yapılacaktır. Onaylanmış projelerde aksi belirtilmedikçe kullanılacak tüm prizmatik kanallar için aşağıda belirtilen esaslar geçerli olacaktır; Test garantili kendinden flanşlı prefabrike (fabrikasyon olarak imal edilmiş) olacaktır ve kesinlikle yerinde imalat yapılmayacaktır. Flanşlar tamamen bilgisayar destekli otomatik makinelerde kanalın kendi üzerinde bükülecektir. Fitting parçaları (dirsek, rediksiyon, pantolon, yaka v.b.) SMACNA’da belirtilen esaslara uygun bilgisayar destekli plazma ve lazer tezgahta kesilecektir. Flanşlar yine kendi üzerinde bükülecek ve kenetleri de otomatik makineler ile kapatılacaktır. Düz kanal ve fitinglerde kesinlikle çakma flanş kullanılmayacaktır. Kanallar aksi SÖZLEŞME MAKAMI tarafından onaylanmadıkça çizimlerde belirtilen ölçülere uygun olarak ve iç kısımları düz ve pürüzsüz, birleşim yerleri düzgün ve sızdırmaz olacaktır. Kanalların yön değiştirme yerlerindeki dirsek kısımlarının dönüş yarı çapı kanal genişliğinin bir katından küçük olmayacaktır.

Ani dönüş yapan dirsek kısımlarının içine yönlendirici kanatlar yerleştirilecektir. Ek yerleri hava akış yönünde yapılacaktır. Dış dikişlerdeki tüm civata ve klips bağlantıları sabit merkezlerde ve kanal uzunluğunca aynı merkez çizgide olacaktır. Bu bükümler kesinlikle çapraz büküm şeklinde yapılmayacaktır. Sac kanallar ve elemanları daldırma galvaniz metodu ile galvanizlenmiş TS822 olacaktır. Kullanılacak sacların TSE’ye uygun olduğu YÜKLENİCİ tarafından belgelenecektir. Malzemenin TSE standartlarına uygun olduğuna dair imalatçı tarafından hazırlanmış TSE şartlarında bir sertifika malzemelerin uygun olduğunu kanıtlamak için yeterli olacaktır. Kanal birleştirmelerinde EPDM/Neopren conta kullanılacak olup azami 25cm’de bir sıkıştırma klipsi atılacaktır. Kanalın tavana ya da duvara montajı betona bağlantı çakmalı dübel ile yapılacak olup, askı malzemesi olarak rod kullanılacaktır. Taşıyıcı olarak perfore köşebent kullanılabilecek olup, kanal ile perfore köşebent arasında conta kullanılacaktır. Kanallar iş bitiminde DW-142’e göre B Class’da 850 pascal basınçta test edilecektir. Bu test fabrikada veya montajdan sonra yerinde yapılabilir. Bu test ile ilgili bir rapor YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve SÖZLEŞME MAKAMI onayına sunulacaktır.

B. Kanal Askı Özellikleri :
Kanal ağlarında gerekli rijidite sınıfı ve takviye mesafesi, kanal tipine, işletme şartlarına, inşaat özelliğine göre SMACNA ve ASHRAE Standartlarına göre belirlenecektir. Tüm galvaniz kanallar yapıya, ASHRAE önerileri çerçevesinde galvaniz askılar ile tutturulacaktır. Askı aralıkları hiç bir noktada 2.5m’den daha fazla olmayacaktır. Çevresi 4 m'den daha küçük kanallarda galvaniz sactan yapılmış ve kanallı vidalarla veya perçinlerle tutturulmuş kuşak tipi askılar kullanılabilir. Daha geniş kanallarda (özel hallerde küçük kanallarda da) köşebent veya U profili trapez askılar kullanılacaktır. Eğer kanallar bir kısım borular ile birlikte müşterek bir taşıyıcı sistemine sahip ise, askı sistemi tasarımında su dolu boru ağırlıkları ve/veya diğer ekipman ağırlıkları dikkate alınmalıdır. 

C. Kanal Tasarım Prensipleri :

Kanal sistemindeki branşmanlar, dirsekler, off-setler, rediksiyonlar, kanal birleşimleri, kanal takviyeleri, özel fittingsler SMACNA Standartlarına göre tasarlanacak ve imal edilecekir. Kanal sistemlerindeki tüm dirsekler ASHRAE Standartlarına göre imal edilecektir. Yer yeterli olduğunda standart çaplı dirsekler (çap = genişlik) kullanılacaktır. Bu mümkün olmadığı anlarda dirsek kanatçıkları kullanılacaktır. Kanal dirsek parçası ve dirsek kanatçıklarının boyutları ASHRAE ve SMACNA Standartlarına göre belirlenecektir. Redüksiyonlar, bir kenar açısı 22.5°'yi geçmeyecek şekilde imal edilecektir. Yer yeterli olduğunda bütün kanal off-setleri için tam yarı çaplı dönüşler kullanılacaktır. Bir kanalın içinden boru veya askı gibi bir parça geçirmek gerektiğinde, ASHRAE Standartlarına göre tasarlanıp imal edilecek aerodinamik performans arttırıcı kılıflar kullanılacaktır. Splitter damperler hiç bir yerde balans amaçlı kullanılmayacaktır. Ayar ihtiyaçları için volume

damperler kullanılacaktır. Projelerde gösterilmiş olan, veya gösterilmemiş ancak gerekli olan, tüm manuel damperler, otomatik damperler, yangın damperleri, duman damperleri, menfezler, diffüzörler, terminal kutuları, kontrol kapakları ve benzerleri sistem imalatı sırasında kullanılacak uygun yerlere montajı sağlanacaktır.Tüm branşmanlarda balans damperleri kullanılacaktır.


	

	
	D. Kanal Sızdırmazlık Özellikleri :

Aksi belirtilmedikçe 500 pascal pozitif veya negatif basınç altında, ilgili devrede öngörülen hava debisinin %5'inden fazla hava kaçağı kabul edilmeyecektir. Özel olarak belirtilen durumlar hariç, tüm kanallar flanşlı olarak imal edilecektir. Flanşlı kanal imalatı SMACNA Standartlarına göre yapılacak, tüm bağlantı şekilleri ve fittingsler SMACNA önerilerine uygun şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Kanal imalatında kullanılacak olan flanşlar, içleri kendinden mastikli ve soğuk haddelenmiş galvaniz sacdan mamul olacaktır. Kullanılacak olan köşe bağlantı parçalarının flanşlar ile aynı marka ve tip uyumlu olması tercih edilecektir. Kanalların ve fittingslerin çevresel birleştirmelerinin (flanş ve çevrelerinin) tamamında uygun dayanıklı sızdırmazlık malzemesi ve contalar kullanılacaktır. Kanalların ve fittinglerin boy kenetlerinin tamamında sızdırmazlık malzemesi kullanılacaktır. Kullanılacak sızdırmazlık malzemeleri aleve dayanıklı olacak, tasarımda öngörülmüş, yangına dayanıklılık ve işletme niteliklerine haiz olacak şekilde, özellikleri ve uygunlukları uluslararası kabul gören bir test kuruluşu ve/veya ulusal bir onay merci tarafından saptanmış ve bu saptama belgelenmiş olmalıdır. Kullanılacak sızdırmazlık malzemeleri, işletme sırasında büzülmeyecek, kurumayacak ve elastikiyetini muhafaza edecek tarzda seçilecektir. Kullanılacak contalar EPDM/Neopren gibi dayanıklı kauçuk ve benzeri malzemeden yapılacaktır. Kanalların duvar ve döşeme geçişlerinde (yangın damperi kullanılmayan durumlarda) kanalla geçit arasındaki çevresel aralık, uygun izolasyon malzemesi ile doldurulacaktır. Daha sonra geçitin iki ağızı, galvanizli sactan bükülmüş veya köşebent demirinden imal edilerek kanala geçirilmiş çerçevelerle sıkıca kapanarak çerçeveler kanal perçinlenecek ve çerçevelerle geçit arasındaki bütün boşluklar silikon rnastik kullanılarak mastiklenecektir.

Kanalların, sabit dış hava pancurları ile irtibatlandırılması, çatı veya dışa açılan geçitlerden geçirilmesi ve buralarda kanal irtibatları için hava sızdırmazlığını, geçit irtibatlandırmaları için ise mahal sızdırmazlıklarının sağlanmasına yönelik tüm çözümler detaylı şantiye çizimlerinde (shop-drawing) gösterilerek uygulanacaktır.
6. OTOMATİK KONTROL TESİSATI

6.1 GENEL

Bu bölüm ihale kapsamındaki mekanik tesisat sistemlerinin otomatik kontrol tesisatının yapılması ile ilgili gerekli her türlü teçhizat, donanım, malzeme, işçilik, nakliye, alet edavatın temini ve montajını kapsamaktadır. Genel prensip şemaları, proje çizimlerinde gösterilmiştir. Tesisat; imalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak ve SÖZLEŞME MAKAMI'nın istekleri gözönüne alınarak tesis edilecektir. YÜKLENİCİ, imalatçı firma ile her türlü koordineyi yapacaktır. Bina yönetim sistemi ile ilgili paftadaki belirtimler yol gösterici nitelikte olup; minimum nokta sayısını ihtiva etmektedir. İmalatçı firmanın proje ve hesapları SÖZLEŞME MAKAMI tarafından onaylanmadan imalata geçilmeyecektir.
6.2 ÇİZİMLER

Uygulama projeleri, çizimleri, otomatik kontrol tesisatının kapsamını ve prensiplerini göstermektedir. YÜKLENİCİ iş ve iş şartlarının tüm detaylarını görmek için tüm mekanik tesisat projelerini tetkik edecek ve SÖZLEŞME MAKAMI tarafından istenilen işletme şartları göz önüne alınarak, imalatçı firma tavsiyelerine göre otomatik kontrol tesisatını belirleyecek ve SÖZLEŞME MAKAMI'nın yazılı onayını alacaktır. YÜKLENİCİ ve/veya imalatçı firma tarafından proje çizimlerinde değişiklikler yapılması gerekli görülürse bu değişikliklerin detayları, nedenleri mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak SÖZLEŞME MAKAMI' ne onay için iletilecektir. Bu tip hiç bir değişiklik SÖZLEŞME MAKAMI' nın yazılı onayı alınmadan yapılmayacaktır.

6.3 MALZEME, DONATIM VE TEÇHİZATIN SEÇİMİ

Şartnamelerin bu bölümü veya tamamı ilgili olan, bu ihale kapsamında sağlanan ve tesis edilen tüm malzemeler, donatım, teçhizat tercih edilen imalatçı listesinde belirtilen imalatçının standart ürünü olacaktır. Aynı sınıf teçhizattan iki yada daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunda hepsi tek bir bir imalatçının imalatı olacak fakat tüm parçaların aynı imalatçıya ait olası şartı aranmayacaktır. 
6.4 MALZEME, DONATIM VE TEÇHİZATIN ONAYI

Mümkün olan en kısa zamanda ve herhangi bir malzeme, donatım, teçhizat satın alınmadan önce, yüklenici; imalatçı adı ve adresi, katalog numaraları, ticari adını da kapsamak suretiyle malzemeleri ve teçhizatı içeren bir listeyi üç kopya halinde tasdik edilmeleri için SÖZLEŞME MAKAMI'na verecektir. Listeler, tam ve kullanışlı bir tesisat için gerekli donatım, teçhizatın tüm parçalarını gösterecek şekilde yeteri kadar detaylı ve kapsamlı olacaktır. YÜKLENİCİ, çeşitli kalemler hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de temin edecektir. Malzeme onayında, imalatçının ilan ettiği bilgiler esas alacaktır.


	

	
	6.5 KESME VE TAMİRAT

Tüm iş önceden dikkatli olarak planlanacak ve binalarda herhangi bir delme işlemi ancak   SÖZLEŞME MAKAMI' nın yazılı izni ile olacaktır. Delme işlemi dikkatle yapılacaktır. Montaj amacıyla yapılan kesme işleminden dolayı binalara, borulara, kablolara veya cihazlara gelebilecek zararlar konu ile ilgili tecrübeli teknik elemanlar, tarafından, SÖZLEŞME MAKAMI' ne ek bir masraf çıkarmaksızın onarılacaktır.
	

	3
	HEPA FILTRE GRUBU:

Hepa filtre grubu adedi ve ölçüsü firmadan alınacak projeye uygun olacak, standartlar kısmında verilen ilgili standartları karşılayacak ve clean room’ da CLASS D standartlarını karşılayacaktır. Bu standartlarda belirtilen maksimum sayıda hepa filtre grubu yerleştirilecektir. 
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3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:  BULUNMAMAKTADIR.

4. Garanti Koşulları: Bu sistem için garanti koşulları 44. Sayfa Madde 1.20.’ de belirtilmiştir.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Montaj işi YÜKLENİCİ firmaya aittir. Bu sistem için bakım onarım  koşulları 44. Sayfa Madde 1.20.’ de belirtilmiştir.
6. Gerekli Yedek Parçalar:  Sistem ile ilgili gerekli yedek parça fiyat listesi verilecektir. 
7. Kullanım Kılavuzu :  Sistemin Türkçe kullanma klavuzu talep edilecektir.

8. Diğer Hususlar :Yüklenici firma en az üç adet benzer işi yaptığına dair iş deneyim belgesini sunmak zorundadır. 
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 2
(1 ADET ULTRASONİK KAYNAK MAKİNASI)

Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi için mal Alımı
Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
1. Genel Tanım

Orta Anadolu Kalınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek çağrısı için yazılmış olan “Farmasol Kartuş  Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi” isimli  proje kapsamında üretim teknolojisini geliştirmek için yeni teknolojilerde makineler alınacaktır. Ultrasonik Kaynak Makinası   alımı için bu ihale dosyası hazırlanmıştır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	ULTRASONİK KAYNAK MAKİNASI:

1. Ultrasonik Kaynak Makinesi en az gücü: 2500 Watt 

2. Bir Saniyedeki Devir Sayısı en az : 14 Khz

3. Ultrasonik kaynak makinasının tamiratı  Türkiye’de yapılabilir olmak zorundadır.

4. Ultrasonik kaynak makinasının jeneratörü ayrı ve gövdesi ayrı bölümlerden oluşmalıdır.

5.  Jeneratör kapağı üst taraftan açılmalı ve bütün ekipmanlarına ulaşılabilecek yapıda tasarlanmış  olmalıdır.

6.  Jeneratör ön panelde mümkün olduğu kadar az ekipman kullanılmış ve görsel öğelere yer verilerek kullanım kolaylığı sağlanmış olmalıdır.

7. Power Switch, Jeneratörün aç-kapa düğmesi ve aynı zamanda sigorta görevi görmeli, aşırı yüklemede jeneratörü otomatik olarak kapatmalıdır.

8. Jeneratör aşırı yüklenince kırmızı yanarak uyarı vermelidir.

9. Ultrasonik testi için test düğmesi olmalıdır.(Yani kaynak makinesine horn- konvertor bağlandığı zaman, titreşim üretip üretmediğini görmek için bu düğmeye basılır.)

10. Ultrasonik kaynak esnasında hornun iniş ve çıkış hızını ayarlamak için çevirmeli bir sistem olmalıdır.

11. Sistemin genliğini ölçmek için Amplitude göstergesi olmalıdır.

12. Ultrasonik kaynak ayarlarını yapmak için ve süresini belirlemek için PLC ekran olmalıdır.

13. PLC ekran piyasada kolayca bulunabilen, teknik servisi olan, yedek parçası kolayca temin edilebilen CE belgesi olan bir marka olmalıdır.

14. Jeneratör içindeki kartlarda ledler bulunmalıdır.(Jeneratörün içindeki kartlarda bulunan ledler sayesinde hangi kartın çalıştığını hangi kartın arıza yaptığını anlamak kolaydır.)

15. Kaynak makinesinin gövdesi kaynak yapılacak ürüne göre ayarlanabilir olmalıdır.
16. Ultrasonik kaynak makinasının CE belgesi olmalıdır.

17. Ultrasonik kaynak makinasının Kalite Yönetim Belgesi ISO 9001-2008 belgesi olmalıdır.

18. Ultrasonik kaynak makinası satıcısının Türk Standartları Enstitüsünden Hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
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3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler : BULUNMAMAKTADIR. 

4. Garanti Koşulları :  Cihazlar 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:  Montaj ve işletmeye alma esnasında şirketimiz teknik elemanlarına  gerekli işletme bilgileri verilecek ultrasonik kaynak makinesi çalışır durumda teslim edilecektir.  Periyodik bakım ve genel kontrol detayları firmamız personeline eğitim dahilinde öğretilecektir.  Arıza onarım hizmeti,yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanacaktır.
6. Gerekli Yedek Parçalar:  Garanti bitiminden sonra en az 5 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.
7. Kullanım Kılavuzu : Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir. 
8. Diğer Hususlar: Bulunmamaktadır.
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 3
(1 ADET TOZ DOLUM MAKİNASI, 1 ADET ETİKETLEME MAKİNASI )
Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi için Mal Alımı
Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
1. Genel Tanım

Orta Anadolu Kalınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek çağrısı için yazılmış olan “Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi” isimli  proje kapsamında üretim teknolojisini geliştirmek için yeni teknolojilerde makineler alınacaktır. Toz Dolum Makinası ve Etiketleme Makinası   alımı için bu ihale dosyası hazırlanmıştır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	TOZ DOLUM MAKİNASI  : 
1. Toz dolum makinesinde kullanılan ve ürünle temas eden tüm malzemeler hammaddenin Avrupa Farmakopisi’ne uygunluğunu bozmayacak özellikte olmalıdır.

2. Toz dolum makinasının ön kısmında boş kartuşları besleyecek, en az 10 adet  kartuşu alacak şekilde bir buffer’ a sahip olmalıdır. 

3. Toz dolum makinası, bu makinaya entegre olarak çalışan filtreleri otomatik olarak kendisi düzen, ters filtreleri geri besleme tankına gönderen, bir piston aracılığı ile filtreyi otomatik olarak takan, filtre takma ünitesini de içermelidir.

4. Filtresi takılan kartuşlar otomatik olarak bir konveyör aracılığı ile dolum ünitesine gönderilebilmelidir.

5. Dolum makinası dolum esnasında, doldurduğu ürünü dışarı taşırmamalı, ve kartuşun üst kısmında herhangi bir toz bırakmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

6. Dolum makinesi 10-5000 gr aralığında hassas dolum yapmalıdır.

7. Dolum makinesi kontrol sistemi gravimetrik veya volumetrik olarak, hassas dolum yapacak şekilde  çalışmalıdır.

8. Dolum makinesinin dolum haznesi üretilecek olan kartuş bikarbonata uygun olarak dizayn edilmelidir.

9. Dolum makinesinin dolum miktarı ve dozajlama hızı programlana bilmelidir.

10. Dolum makinesinin dolum hızı elektronik olarak ayarlanabilir olmalıdır.
11. Dolum makinesinin buffer hammadde tankı minimum 25 kg sodyum hidrojen karbonat alacak kapasitede olmalıdır.

12. Dolumu yapılan ürünler bir bant aracılığı ile etiketleme ünitesine otomatik olarak  gönderilebilmelidir.
13. Kontrol ünitesi IP 54 korumasına sahip olmalıdır. 
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	2
	ETİKETLEME MAKİNASI :  
1.  Firmamızda üretilecek olan  konik yapıda olan kartuş bikarbonatların üzerine etiketi otomatik olarak yapıştırmalıdır.

2. Standart bir  etiket rulosu   ile çalışabilmelidir. 

3. Üzerinde bulunan sensörler aracılığı ile etiketi otomatik olarak kağıdından ayırmalı ve ürünün üzerine aktarmalıdır.

4. Bir etiketi yapıştırdıktan sonra yeni bir ürün gelmeden ikinci etiketi  kağıdından ayırmamalıdır.

5. Kuşe kağıt, PE,PP etiketler ile çalışabilmelidir.

6. Boş etiket kağıtlarını otomatik olarak sararak biriktirmelidir. 
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3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler : BULUNMAMAKTADIR. 

4. Garanti Koşulları : Cihazlar 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Montaj ve işletmeye alma esnasında şirketimiz teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilecek toz dolum  makinesi çalışır durumda teslim edilecektir.  Periyodik bakım ve genel kontrol detayları firmamız personeline eğitim dahilinde öğretilecektir.  Arıza onarım hizmeti,yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar:  Sistemin yazılım programının yedeği sistem ile verilecektir. 
7. Kullanım Kılavuzu : Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir. 

8. Diğer Hususlar: -
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 4
(1 ADET PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI, 1 ADET CHİLLER)

Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi için MAL Alımı 
Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
1. Genel Tanım

Orta Anadolu Kalınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek çağrısı için yazılmış olan “Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi” isimli  proje kapsamında üretim teknolojisini geliştirmek için yeni teknolojilerde makineler alınacaktır. Enjeksiyon Makinası ve Chiller   alımı için bu ihale dosyası hazırlanmıştır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI   : 

1. Plastik enjeksiyon makinası tıbbi cihaz üretimine uygun olmalıdır ve teklif veren firma daha önce satışını yaptığı tıbbi cihaz üreten en az 1 firmadan referans yazısı getirmelidir. 
2. Plastik enjeksiyon makinası PP ve medikal PVC ile çalışabilmelidir. 

3. Plastik enjeksiyon makinasının kapama tonajı 180-200 ton arasında olmalıdır.

4. Plastik enjeksiyon makinasının vida çapı 45-55 mm arasında  olmalıdır.

5. Plastik enjeksiyon makinasının enjeksiyon hacmi 330-550 cm3  arasında olmalıdır.

6. Plastik enjeksiyon makinasının enjeksiyon kapasitesi (PS) 300-450 g  arasında olmalıdır.

7. Plastik enjeksiyon makinasının Vida Boy/ çap oranı   20 - 25 L/D arasında olmalıdır.

8. Plastik enjeksiyon makinasının enjeksiyon basıncı 170 - 250 MPa  arasında olmalıdır.

9. Plastik enjeksiyon makinasının maksimum vida devri  135-175 Dev/dk  arasında olmalıdır. 

10. Plastik enjeksiyon makinasının mengene açma mesafesi  400-600 mm   arasında olmalıdır.

11. Plastik enjeksiyon makinasının kolonlar arası mesafesi   460*460 -550*550 mm arasında olmalıdır.

12. Plastik enjeksiyon makinasının min. kalıp yüksekliği   140 - 180 mm arasında olmalıdır.

13. Plastik enjeksiyon makinasının maks. Kalıp yüksekliği   450-550 mm arasında olmalıdır.

14. Plastik enjeksiyon makinasının itici adedi 5-8 adet   arasında olmalıdır.

15. Plastik enjeksiyon makinasının itici mesafesi 120-150 mm   arasında olmalıdır.

16. Plastik enjeksiyon makinasının hidrolik sistem basıncı   150 - 180 MPa arasında olmalıdır.
17. Her makine de en az 2(iki) set hidrolik maça olmalıdır, hidrolik maçalar, hız, basınç, pozisyon , zaman ve limit siviçle çalışabilir olmalıdır. 
18. Her makine de en az 2(iki) set hava valfi olmalıdır. Zamanla ve pozisyonla kontrol edilebilir olmalıdır. 
19. Her makine de en az 200 kalıp hafızası olmalıdır. Hafızaları flash bellekle yedekleme özelliği olmalıdır. 
20. Her makine, uzaktan kontrol edilebilme, görüntüleme özelliğine sahip olmalıdır. 
21. Makinenin yetkili ve yetkisiz personeli sınırlama ve kontrol özelliği olmalıdır. 
22. Her makine de kurutucu ve otomatik yükleyici olmalıdır. 
23. Her makine enerji tasarruflu yeni servo –hidrolik sistem olmalıdır. 
24. Her makine de Türkçe ve İngilizce dil seçeneği olmalıdır. 
25. Her makine de enerji sarfiyatını gösterecek üç fazlı dijital sayaç bulunulmalıdır. 
26. Her makine de vidayı koruma fonksiyonu olmalıdır, ısılar gelmeden çalışmamalıdır. 
27. Her makine de düşük basınçla kalıp koruma fonksiyonu olmalıdır. 
28. Her makine de es son yüz baskı değerlerini gösterecek baskı bilgileri sayfası olmalıdır. 
29. Her makine de otomatik ve manuel kalıp ayarı fonksiyonu olmalıdır. 
30. Her makine de enjeksiyon, mengene ,itici ve grupta lineer cetveller olmalıdır. 
31. Her makinenin ısıtma devresi PID kontrol olmalıdır. 
32. Her makinenin kauçuk tabanlı titreşim alabilen ayakları olmalıdır. 
33. Her makinenin eşanjörün de selenoid valf olmalıdır. Makine de ki yağ ısısı kontol edilebilmelidir. 
	1ADET

	2
	CHILLER SOĞUTUCU :

1. soğutma kapasitesi en az 52,0 KW olmalıdır.
2. Toplam kompresör gücü 11KW olmalıdır.
3. Pompa debisi en az 15 [image: image3.png]


/saat ve 4,2 bar olmalıdır.
4. Pompa malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Tank kapasitesi minimum 275 lt olmalıdır.
6. Fan debisi en az 13000 [image: image5.png]


/saat olmalıdır.
7. Kontrol sistemi işlemci tabanlı olmalıdır.
8. Evaporator  maksimum su türbülansı ile kendi kendini temizleme işlemine sahip olmalıdır.
9. Soğutucu gaz tipi R 407 C (EEC Normu) olmalıdır.
10. Su bağlantısı en az  [image: image7.png]11/



olmalıdır.
11. Gürültü seviyesi 55 dbA’ nın altında olmalıdır.
12. Kondanser koruma ızgaralı olmalı, ana konstrüksiyon paslanmaz çelik veya galvanizli çelikten epoksi boyalı olmalıdır.
13.  Chıller’ ın su ile temas eden kısımları korozyona dayalı malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
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3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler : BULUNMAMAKTADIR. 

4. Garanti Koşulları :  Kullanılan elektrik ekipmanları Telemechnique veya buna benzer garantili ürünler olmalıdır.  Her makine en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.  Her makine de , kontrol panelleri, elektrik kabloları ve diğer ekipmanlar CE normlarına ve emniyet şartlarına uygun olmalıdır. 
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:  Montaj ve işletmeye alma esnasında şirketimiz teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilecek enjeksiyon  makinesi çalışır durumda teslim edilecektir.  Periyodik bakım ve genel kontrol detayları firmamız personeline eğitim dahilinde öğretilecektir.  Arıza onarım hizmeti,yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar:-
7. Kullanım Kılavuzu : Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir. 

8. Diğer Hususlar: -
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 5
(1 ADET SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI)

Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi için Mal Alımı
Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
1. Genel Tanım

Orta Anadolu Kalınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek çağrısı için yazılmış olan “Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi” isimli  proje kapsamında üretim teknolojisini geliştirmek için yeni teknolojilerde makineler alınacaktır. Sızdırmazlık Test Cihazı   alımı için bu ihale dosyası hazırlanmıştır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI: 

1. Üretilmiş olan kartuş bikarbonatların kaynak yerlerinde ve plastik kısımlarda herhangi bir kaçak, sızıntı olup olmadığını tespit edebilmelidir. 

2. Elektro-pinomatik test sistemi ile çalışan cihaz, üretilen kartuş bikarbonatların Avrupa farmakopisine uygunluğunu bozmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 

3. Cihaz 38-760 mmHg arasında çalışabilmelidir. 

4. IP 40 korumasına sahip olmalıdır. 

5. Kullanıcı ara yüzü İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

6. HPa, mmHg, PSI ölçü birimlerinde çalışabilmelidir. 

7. En az 10 test programına sahip olmalıdır.

8. Ekran LED olmalı ve alfanumerik 16 karakterler olmalıdır. 

9.  Ekran dokunmatik olmalıdır. 

10. Tahliye zamanı 1-999 saniye  arasında olmalıdır.

11. Test  zamanı 1-999 saniye  arasında olmalıdır.

12. Stabilizasyon zamanı 1-999 saniye  arasında olmalıdır.

13. Cihazın dış gövdesi korozyona dayanıklı plastik veya alüminyum gibi malzemelerden yapılmış olmalıdır.

14. 10-40 derece arasında , % 80 neme kadar ortamlarda çalışabilmelidir. 

15. Cihaz test kademelerini otomatik olarak yapmalı, test bitişinde ise sızıntı olup olmadığını renkli ledler ile bildirmelidir. Bu cihazı kullanacak olan operatör  sadece test işlemini başlatmalı, bunun dışında başka herhangi bir işlem yapmadan cihaz otomatik olarak testi sonuçlandırmalıdır.
	1 ADET


3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler : BULUNMAMAKTADIR. 
4. Garanti Koşulları :  Cihazlar en az 1 yıl garantili olmalıdır.  
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Montaj ve işletmeye alma esnasında şirketimiz teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilecek  cihazlar sorunsuz  çalışır durumda teslim edilecektir.  Periyodik bakım ve genel kontrol detayları firmamız personeline eğitim dahilinde öğretilecektir.  Arıza onarım hizmeti,yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanacaktır.
6. Gerekli Yedek Parçalar:- 
7. Kullanım Kılavuzu : Türkçe veya İngilizce  kullanım kılavuzu verilecektir. 
8. Diğer Hususlar: -
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 6
(1 ADET KARTUŞ KAPAK KALIBI, 1 ADET KARTUŞ GÖVDE KALIBI, 1 ADET KARTUŞ FİLTRE KALIBI)

Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi için Mal Alımı
Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
1. Genel Tanım

Orta Anadolu Kalınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek çağrısı için yazılmış olan “Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi” isimli  proje kapsamında üretim teknolojisini geliştirmek için yeni teknolojilerde makineler alınacaktır. Kartuş Kapak Kalıbı, Kartuş Gövde Kalıbı ve Filtre Kalıbı   alımı için bu ihale dosyası hazırlanmıştır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	KARTUŞ KAPAK KALIBI :

1. Kalıp gövdesi dört gözlü olmalıdır.

2. Üretilecek olan kalıp gözleri 2316 paslanmaz çelik olmalıdır.Malzeme sertliği HRC 50-60 arası olmalıdır.

3. Kalıp gövdesi ve kalıpta kullanılan tüm malzemeler tıbbi cihaz üretimine uygun ve ürünün Avrupa Farmakopisi’ne uygunluğunu bozmayacak kalitede olmalıdır.

4. Kalıbın soğutma sistemi çekirdeklerden,kalıp setinden,her kalıp boşluğu için ayrı olacak şekilde standart su soğutması olacak giriş-çıkış markalaması bulunacaktır.Minimum soğutma delik çapı 8 mm olacaktır.

5. Soğuk yolluk göz başına bir adet olmalıdır.

6. İtici tipi mekanik çektirme olmalıdır.

7. Kalıp yüzeyler hassas parlatma olmalı ve yüzey sertleştirmesine tabi tutulmalıdır.

8. Üretici firma minimum 1.000.000 adet veya iki yıl baskı garantisi vermelidir.

9. İhaleyi alan firma kalıbı sorunsuz çalışır şekilde teslim edeceğine dair taahhütname verecektir.

10. Kalıp bir haftalık aktif deneme üretimi sürecinden sonra teslim alınacaktır.

11. Kalıp üretilecek olan ürünün numunesi veya temsili resmi firmamız tarafından temin edilecektir.

12. İhaleye katılacak olan firmalar kalıp teknik çizim ve çalışma özelliklerini detaylı olarak ihale dosyasına ekleyecektir.

13. Kartuş kapak kalıbı ile aynı kalıp üzerinde, en az  8 gözlü tapa çekirdekleri de bulunacaktır.

	1ADET

	2
	KARTUŞ GÖVDE KALIBI: 

1. Kalıp gövdesi tek gözlü olmalıdır.

2. Üretilecek olan kalıp gözleri 2316 paslanmaz çelik olmalıdır.Malzeme sertliği HRC 50-60 arası olmalıdır.

3. Kalıp gövdesi ve kalıpta kullanılan tüm malzemeler tıbbi cihaz üretimine uygun ve ürünün Avrupa Farmakopisi’ne uygunluğunu bozmayacak kalitede olmalıdır.

4. Kalıbın soğutma sistemi çekirdeklerden,kalıp setinden,her kalıp boşluğu için ayrı olacak şekilde standart su soğutması olacak giriş-çıkış markalaması bulunacaktır.Minimum soğutma delik çapı 8 mm olacaktır.

5. Soğuk yolluk göz başına bir adet olmalıdır.

6. İtici tipi mekanik çektirme plakalı ve hava üfleme destekli olmalıdır.

7. Kalıp yüzeyler hassas parlatma olmalı ve yüzey sertleştirmesine tabi tutulmalıdır.

8. Üretici firma minimum 1.000.000 adet veya iki yıl baskı garantisi vermelidir.

9. İhaleyi alan firma kalıbı sorunsuz çalışır şekilde teslim edeceğine dair taahhütname verecektir.

10. Kalıp bir haftalık deneme üretimi sürecinden sonra teslim alınacaktır.

11. Kalıp üretilecek olan ürünün numunesi temsili resmi firmamız tarafından temin edilecektir.

12. İhaleye katılacak olan firmalar kalıp teknik çizim ve çalışma özelliklerini detaylı olarak ihale dosyasına ekleyecektir.
	1ADET

	3
	KARTUŞ FİLTRE KALIBI: 

14. Kalıp gövdesi tek gözlü olmalıdır.

15. Üretilecek olan kalıp gözleri 2316 paslanmaz çelik olmalıdır.Malzeme sertliği HRC 50-60 arası olmalıdır.

16. Kalıp gövdesi ve kalıpta kullanılan tüm malzemeler tıbbi cihaz üretimine uygun ve ürünün Avrupa Farmakopisi’ne uygunluğunu bozmayacak kalitede olmalıdır.

17. Kalıbın soğutma sistemi çekirdeklerden,kalıp setinden,her kalıp boşluğu için ayrı olacak şekilde standart su soğutması olacak giriş-çıkış markalaması bulunacaktır.Minimum soğutma delik çapı 8 mm olacaktır.

18. Soğuk yollu8k göz başına bir adet olmalıdır.

19. İtici tipi mekanik çektirme olmalıdır.

20. Kalıp yüzeyler hassas parlatma olmalı ve yüzey sertleştirmesine tabi tutulmalıdır.

21. Üretici firma minimum 1.000.000 adet veya iki yıl baskı garantisi vermelidir.

22. İhaleyi alan firma kalıbı sorunsuz çalışır şekilde teslim edeceğine dair taahhütname verecektir.

23. Kalıp bir haftalık deneme üretimi sürecinden sonra teslim alınacaktır.

24. Kalıp üretilecek olan ürünün numunesi temsili resmi firmamız tarafından temin edilecektir.

25. İhaleye katılacak olan firmalar kalıp teknik çizim ve çalışma özelliklerini detaylı olarak ihale dosyasına ekleyecektir.

 
	1 ADET


3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler : BULUNMAMAKTADIR. 

4. Garanti Koşulları :  Cihazlar en az 1.000.000 baskı veya 2 yıl  garantili olmalıdır.  

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:  Montaj ve işletmeye alma esnasında şirketimiz teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilecek  kalıplar  sorunsuz  çalışır durumda teslim edilecektir.  Periyodik bakım ve genel kontrol detayları firmamız personeline eğitim dahilinde öğretilecektir.  Arıza onarım hizmeti,yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar:- 

7. Kullanım Kılavuzu : - 

8. Diğer Hususlar: -
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)
      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Lot:
Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı 
Yayın referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
İsteklinin adı

: … … … … … … … … …

	A
	B
	D
	E
	F

	Sıra 

No
	Teknik Özellikler
	Teklif edilen özellikler 

(marka / model dâhil)
	 İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon
	Değerlendirme Komitesinin notları 

	1
	
	
	
	

	2
	
	 
	
	

	3
	
	 
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


B Sütunu
: “Teknik Özellikler”

· İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu
: “Teklif edilen özellikler”

· İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu
: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

· İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu
: “Değerlendirme Komitesinin notları”

· Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır. 

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. 

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Garanti Koşulları

Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Gerekli Yedek Parçalar

Kullanım Kılavuzu

Diğer Hususlar: 

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)
Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b

Lot:
Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı 

Yayın referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
İsteklinin adı

: … … … … … … … … … 

	A
	C
	D
	E
	F

	Sıra

No
	Miktar
	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)
	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
	Toplam

(TL)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	KDV ORANI VE TUTARI (%....)
	

	Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
	


İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)


TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)
	GERÇEK KİŞİ


	SOYADI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	İLK İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	2.  İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3. İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	


	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	T.C. KİMLİK NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ DAİRESİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:
	NÜFUS KAĞIDI
	
	EHLİYET
	
	PASAPORT
	

	KİMLİK BELGESİ NO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	DOĞUM TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y


	DOĞUM YERİ- İL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	DOĞUM YERİ- ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.


TARİH VE İMZA

	TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b)

	KAMU KURUM/KURULUŞLARI

	TÜRÜ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
	EVET
	
	
	HAYIR
	
	


	İSİM(LER)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KISALTMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	


	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT YERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y


	KAYIT NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:

· tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası

· eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman


	TARİH
	
	DAMGA

	
	
	

	YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
	
	

	İMZA
	
	


	TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b)

	ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

	TÜRÜ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
	EVET
	
	
	HAYIR
	
	


	İSİM(LER)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KISALTMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	


	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT YERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y


	KAYIT NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

· SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

· YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI


TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ
(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.
Soyadı:


2.
Adı:





3. 
Doğum yeri ve tarihi:


4.
Tabiyeti:







5.
Medeni durumu:








Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 
Eğitim:

	Eğitim Kurumlaır:
	

	Tarih:

 (ay/yıl) tarihinden

(ay/yıl) tarihine kadar
	

	Derece:
	


7. 
Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

	Dil
	Okuma
	Konuşma
	Yazma

	
	
	
	


8.
Mesleki kurumlara üyeliği:

9.
Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):


10.
Mevcut pozisyon:

11.
Mesleki deneyim süresi:

12.
Kilit özellikleri:

13.
Bölgesel deneyimi:

	Ülke/Bölge/Şehir
	Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar)
	Projenin adı ve kısa tanımı

	
	
	

	
	
	


14.
Mesleki deneyim:

	Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar
	

	Yer
	

	Şirket/kurum
	

	Pozisyon
	

	İş tanımı
	


15.
Diğerleri:

15a.
Yayınlar ve seminerler:
15b.
Referanslar:
İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e 
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)
	1
Adı ......................................................................................

	2
Yönetim kurulunun adresi ..................................................


..................................................................................................


Teleks ..........................................................


Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

	3
Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)


Ofis adresi ...........................................................................


..................................................................................................


Teleks ..........................................................


Telefon ..............................Faks .........................................

	4
Ortakların isimleri


i)
..............................................................................................


ii)
..............................................................................................


iii)
..............................................................................................


vb.
............................................................................................

	5
Lider ortağın adı


..................................................................................................


..................................................................................................

	6
Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma


i)
İmza tarihi: ................................................................


ii)
Yeri: ...................................................................................


iii)
Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

	7
Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) 


..................................................................................................


..................................................................................................


..................................................................................................


..................................................................................................


..................................................................................................



	


İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

Bölüm C: Diğer Bilgiler

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi
Teklif No:
TR72-10-İKP-01/316/01
Adı:

______________________________________________
Lot:
İdari Uygunluk Tablosu

	Teklif zarfı No.
	Teklif sahibinin adı
	Teklif süresi içinde teslim edilmiş.      (E/H)
	Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş 

(E/H)


	Teklif formu doldurulmuş. 

 (E/H)
	Teklif sahibinin beyanı imzalı 

(E/H) 
	Teknik Teklif mevcut (E/H)
	Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş

(E/H)


	Karar

(Kabul/Ret)
	Teklif alındı belgesi verildi (E/H)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Başkanın adı soyadı
	

	Başkanın imzası
	

	Tarih
	


(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

	İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi  tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.


Sözleşme başlığı
: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı 
Yayın referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
Lot


:
	Teklif zarfı No
	İsteklinin 

adı
	Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu?

(E/H)


	İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi?

(E/H)
	İsteklinin İş Tecrübesi

yeterli mi?

(E/H)
	Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu?

(E/H)
	Tali hizmetler istenilen

 şekilde mi?

(E/H/ Geçerli değil)
	Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler?

(E/H/ Geçerli değil)
	Karar

(Kabul / Ret)
	Açıklamalar

(varsa)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Başkan

Üye


Üye


İmza


İmza


İmza


Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Bölüm D.
Teklif Sunum Formu


[image: image8]
< İsteklinin Anteti>

Referans: TR72-10-İKP-01/312/01
Sözleşme adı: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı
Lot başlığı: 

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) bir kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

1 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

	Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

	


2 İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

	Adı Soyadı
	

	Firma Adı
	

	Adres
	

	Telefon
	

	Faks
	

	e-mail
	


3 BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir. 

4 TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen malları tedarik etmeyi ,Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz. 

· Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri 

· Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

· Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

· İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

· İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu 

· Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu 
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.  

İstekli adına. 

	Adı Soyadı
	

	İmza
	

	Tarih
	


Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

FARMASOL TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş. 
O.S.B. 18. CAD. NO:7 MELİKGAZİ KAYSERİ 
Referansınız:   TR72-10-İKP-01/312/01
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak, 

· İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

· İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

· İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;                   

· Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı; 

· Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

· Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. 

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz. 

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

Değerlendirme Komitesi Tayini 
	(Proje Adı)


	Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi 


	İHALE NO: TR72-10-İKP-01/312/01
TEKLİFE DAVET/İLAN TARİHİ: ……………
İHALE KAPSAMI: Mal Alımı (Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin) 
UYGULANAN PROSEDÜR: Açık İhale Usulü


	Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir:

Adı Soyadı

Görevi / Mesleği

Başkan Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Gözlemci olarak katılımları için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  uzman(lar)ı davet edilmiştir.



	Tarih: 
Sözleşme Makamı 

Yetkilisi

MURAT ALTAN
_________________________

İmza




<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu belge Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.>

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

İhale referansı:  TR72-10-İKP-01/312/01
Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım. 

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim. 

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım
,
.  Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim. 

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.     

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum. 

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir. 

	İsim
	

	İmza
	

	Tarih 
	


Teklif Alındı Belgesi Örneği

	FARMASOL TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş. 

Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı İşi  kapsamında Lot: … için < teklif verenin unvanı > tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve < teklif numarası > no.lu teklif olarak telif listesine kaydedilmiştir.

Sözleşme Makamı adına 

Murat ALTAN
              İmzası



Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir.

Teklif Açılış Kontrol Listesi
	Adımlar
	(

	1. Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir.


	…

	2. Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır.


	…

	3. Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu doğrulamıştır.


	…

	4. Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır.


	…

	5. Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açararak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir:

· Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine yazılması.

· Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi 


	…



	6. Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi , alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip içermediğini:

· Zarf üzerindeki kayıt numarası

· İsteklinin adı

· Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için)

· Dış zarfın durumu

· Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı 

· İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği

· Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı

· Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı

kontrol etmiştir.


	…

…

…

…

…

…

…

…



	7. Tarafsızlılık ve gizlilik beyanı Değerlendirme Komitesi nin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından imzalanmıştır.


	…

	8. Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır.


	…

	9. Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır (hizmet alımları için).


	…

	10. Teklif açılış tutanağı, Değerlendirme Komitesi nin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır.


	…


	Değerlendirme Komitesi Başkanı / Üyesi
	

	İmza
	

	Tarih
	


Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
Lot:
1.
Zaman çizelgesi

	
	TARİH
	SAAT
	YER

	Teklif Davet mektubunun gönderilme tarihi
	-
	
	

	Başvuru için son tarih
	09/08/2011
	10:00
	

	Teklif açma oturumu
	09/08/2011
	10:00
	O.S.B. 18. CAD. NO:7 MELİKGAZİ KAYSERİ


2.
Teklif veren istekliler ve mali teklifleri

	Teklif zarfı numarası
	İsteklinin adı
	Mali teklif tutarları

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.
Geri çekilen teklifler

Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):

	Teklif zarfı numarası
	İsteklinin adı
	Nedeni (biliniyorsa)

	
	
	

	
	
	


4.
Gözlemci(ler)

	Adı
	Temsil ettiği Kurum

	
	


5.
İmzalar

	Değerlendirme Komitesi
	Adı Soyadı
	İmzası

	Başkan
	
	

	Üye
	
	

	Üye
	
	

	
	
	

	
	
	


Teklif Değerlendirme Raporu Sözleşme başlığı
: 

Yayın Referansı
: 

İhale No

: TR72-10-İKP-01/312/01
İhale Adı

: Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı
Lot


:

İhale Bedeli

: __________________

Uygulanan Usul
: Açık İhale
Karar Tarihi

: …./ …./ 201…
Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar müracaat etmiştir.

	No.
	Firma adı
	İlçe/İL

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	



Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:

	No.
	Firma adı
	İlçe/İL

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	



Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:

	No.
	Firma adı
	Gerekçe  <Örnekler*>

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan teslimat koşulları>

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

	No.
	Firma
	Önerilen fiyat

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Sonuç
Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:

	Firma adı
	Toplam bedel

	
	.-TL


	Değerlendirme Komitesi
	Adı Soyadı
	İmzası

	Başkan
	
	

	Üye
	
	

	Üye
	
	

	
	
	

	
	
	


Seçilmeyen İstekliye Mektup

. 
< Tarih >

< İsteklinin Adresi >

Sözleşme başlığı
:  Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı
Yayın Referansı
: TR72-10-İKP-01/312/01
Sayın < İlgilinin İsmi >

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

[Geçerli olmayan satırları siliniz]

	
	(
	Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır.

	
	(
	Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır.

	
	(
	Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır.

	
	(
	Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır.

	
	(
	Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir.

	
	(
	Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir.

	
	(
	… … … … … … … … …


İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla,
Sözleşme Makamı Adına

Murat ALTAN
< imza >
Sözleşmeye Davet Mektubu
	SAYI
	: 

	KONU
	: Sözleşmeye davet

	İhale kararının onaylandığı tarih
	: _ _/_ _/_ _ _ _

	
	

	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir].

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	[isteklinin adresi]
	

	Sayın
	[isteklinin adı veya ticaret unvanı],

	
	

	İLGİ
	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.

	
	
	
	


Farmasol Kartuş Bikarbonat Üretim Teknolojisi Geliştirme Projesi İçin Mal Alımı Lot: … işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler  [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün
 içerisinde imzalamanız gerekmektedir. 


Saygılarımızla.

	
	Sözleşme Makamı Yetkilisi

	
	MURAT ALTAN 
FAB. MÜD. 

	
	

	
	


Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.





Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.








� Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.


� Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.


�	Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin Değerlendirme Komitesi nin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere)


� 	Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması 


� 	İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar. 


� İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır.
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